내화도료 규격서

제 1 장  일반사항

1. 적용범위

본 규격은 “과천시 제2실내체육관 건립공사”에 사용할 철골공사의 내화페인트에 대하여 적용한다.

2. 용어의 정의

2.1 발주처

“발주처”는 과천도시공사를 말한다.

2.2 감독원

“감독원”이라 함은 구매의 감독책임 기술자로서 감독업무에 종사하는 발주처(과천도시공사) 직원을 말하며, 계약자에 대하여 구매 시행에 필요한 협의, 승인, 검사 및 확인업무를 수행한다.

2.3 계약자

“계약자”는 계약에 의해 본 규격을 만족하는 제품을 공급하는 역무를 수행하는 자로서 이 계약을 완성시키기 위하여 구매자와 계약을 체결한 개인 또는 법인을 의미한다.

2.4 승인

“승인”이라 함은 계약자로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 감독원이 그 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

2.5 협의

“협의”라 함은 감독원이 계약자에 대하여 그 권한의 범위 내에서 필요한 사항을 구두 또는 서면으로 의견을 공유하고 실시토록 하는 것을 말한다.

2.6 검사

“검사”라 함은 계약문서에 명시된 납품 재료 및 설치단계에 있어서 완성품의 품질을 확보

하기 위해 검사자가 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다.

2.7 확인

“확인”이라 함은 계약문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 협의, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 감독원이 도면과 시방서에 명시한대로 시행되었는지를 점검하는 것을 말한다.

3. 계약범위

3.1 내화페인트

3.2 물품의 현장도착도

3.3 기술지원

계약자는 구매제품에 대한 성능확인과 운영에 필요한 제반기술 및 교육 등을 제공하여야 한다.

3.4 기타 명시된 사항

4. 제출물

계약자는 아래에 수록된 서류, 성적서 및 견본을 예정일자내로 감독원에게 제출하여 승인 후

납품하여야 한다.

구 분	제 출 일	감독원승인여부	제출(부)수	비 고
견 본	계약후 5일 이내	〇	1
내화구조설계도서	계약후 5일 이내	〇	3
내화구조인정서	계약후 5일 이내	〇	3	한국건설기술연구원 인정
검수 보고서	자재 납품시	〇	3

5. 자재의 납품

5.1 계약자는 납품 자재의 내화구조인정서 및 제품규격을 사전 제출하여 발주자 승인을 득한 후

해당 도장면적을 시공할 수 있는 수량의 제품을 공급하여야 한다.

5.2 승인된 자재에 한해 공사현장에 반입하며, 현장시공에 차질이 없도록 최대한 협조하여야 한다.

5.3 계약자는 납품자재를 감독원의 입회하에 시공자에게 인계하여야 한다.

6. 검사

6.1 계약자는 납품 자재의 품질, 수량에 대하여 감독 또는 감리원의 승인을 받아야 한다.

6.2 모든 제품은 반입 즉시 감독 또는 감리원의 검사를 받고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 하며 불합격품과 동일한 수량에 대하여 재검사를 받아야 한다.

6.3 계약자는 납품일로부터 3일 이전까지 검수를 서면 요청한다.

7. 변경협의 및 정산

계약금액은 감독 또는 감리원의 승인을 받아 현장에 시공된 도장면적의 증감에 따라 증액 또는 감액 정산한다.

8. 하자담보책임기간

내화페인트의 하자담보책임기간은 제품 납품 후 1년으로 한다.

9. 건축공사 표준시방서 준용

본 구매규격서에 기술되지 않은 일반사항은 국토교통부 건축공사 표준시방서에 준한다.

제 2 장 특기사항

1. 적용기준

1.1 건축법 시행령 제56조(건축물의 내화구조) 및 국토해양부 고시 제2019-593호(내화구조의 인정

및 관리기준)규정에 의하여 한국건설기술연구원으로부터 1시간 내화인정을 받은 내화구조로 지정된 제품으로서 사용부위별, 내화시간별 피복두께는 각 제품별 내화구조 지정서에 따른다.

(단, 내화성능시간은 ‘건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙’에 따른다)

1.2 한국산업규격(KS)

1.2.1 KS F 2257-1 건축부재의 내화시험방법-일반 요구 사항

1.2.2 KS F 2257-6 건축부재의 내화시험방법-보의 성능 조건

1.2.3 KS F 2257-7 건축부재의 내화시험방법-기둥의 성능 조건

2. 품명 및 수량

구 분	규격 및 수량	비고
내화페인트	- 1시간 내화구조인정제품 - 유기질 유성타입 - 1시간 내화도장면적에 해당하는 수량	한국건설기술연구원으로부터 내화구조인정을 받은 제품

3. 제출물

3.1 견본

3.1.1 지정된 내화성능을 발휘할 수 있는 내화페인트 제품견본 제품규격마다 1개

3.2 품질인증서류

3.2.1 한국건설기술연구원 내화구조인정서

3.3 내화구조설계도서

3.3.1 구조설명도

3.3.2 구성재료 설명

3.3.3 시방서

4. 자재의 납품

4.1 물품은 계약자에 의해 모두 신품으로 납품되어야 한다.

4.2 최종물품은 각 품목별로 모두 동일한 모델과 규격의 납품을 원칙으로 한다.

4.3 현장에 납품하는 내화페인트의 수량은 도장방법(에어리스 스프레이 등)에 따른 실제소요량 및

도장부위(기둥/보)에 따른 할증량 등을 포함하여 납품하여야 한다.

4.4 제조업자의 상표가 부착된 포장상태로 현장에 반입하여야 하며, 상표에는 제조업자명, 자재명,

제조년월일, 유효기간을 명기한다. 자재의 유효기간이 경과한 것은 현장 외로 반출한다.

4.5 납품장소는 과천시 제2실내체육관 건립공사 현장이며 납품조건은 공사현장 하차도로 한다.

5. 검사

5.1 현장에 반입된 자재는 제품규격마다 감독원 또는 감리원의 입회하에 반입수량 및 외형검사를 받아야 한다.

5.2 제품결함이 확인될 경우 계약자가 회수, 폐기하여야 하며 이와 관련되는 비용은 계약자가 부담

하여야 한다.

6. 기타

본 자재구매 규격서에 명시되지 않은 사항이나 불분명한 사항이 있을 경우 계약자는 감독 또는 감리원과 협의하여 결정하며, 중요사항은 발주자의 서면검토 및 승인을 받은 후 적용함을 원칙으로 한다.