『과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 시스템 개발 및 구축』

과 업 지 시 서

2023. 5.

목   차

Ⅰ. 과업개요	3

Ⅱ. 과업세부내용	4

Ⅲ. 과업수행조건	32

Ⅳ. 성과품의납품	32

Ⅰ		과업개요

1. 과업명

과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 시스템 구축 용역

2. 과업의 배경 및 목적

○ 최근 영유아 및 소아·청소년의 비만율 증가가 개인뿐 아니라 사회적 문제로 대두됨에 따라 관내 아이들의 건강한 성장을 돕기 위해 사물인터넷(IOT) 기술을 활용하여 ‘교육’, ‘놀이’, ‘스포츠’를 융합한 체계적인 체력관리 시스템을 마련·제공함으로써 아이들의 성장발달에 기여 하고자 함

3. 사업개요

가. 위    치 : 경기도 과천시 통영로 5, 과천 시민회관 1층 유아체능단

나. 과업기간 : 계약일로부터 150일

다. 이용대상 : 4세 ∼ 8세

라. 입찰방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

마. 예산범위 : 금699,996,000원(금)/부가세포함 등 기타 부대비용 일체 포함

바. 과업내용 : 사물인터넷(IOT)을 활용한 체험형 영·유아 FIT CARE ZONE시스템 구축

4. 과업범위

가. 공간적 범위 : 경기도 과천시 통영로 5, 과천 시민회관 1층 유아체능단

나. 내용적 범위

1) 사물인터넷(IOT) 기술과 어린이 체험시설을 융합한 영유아 FIT CARE ZONE       시스템 및 구축

2) IOT센서를 기반으로 영유아들이 시설을 이용하는 동안 활동 데이터를 측정하

여 빅데이터화 하고 비교·분석 함으로써 이용자에 대한 맞춤형 처방을 지원하

는 시스템의 구축

3) 영유아의 체력을 측정하고 이를 바탕으로 진단 및 처방을 제시할
수 있는 스포츠 체험형 콘텐츠 제작 및 스포츠 시설 구축

4) 참여자 정보 및 서비스 제공을 위한 예약 시스템 구축

Ⅱ		과업세부내용

1. 기본 과업내용

구 분	요구사항
기본 운영	ㆍ 체력측정 및 운영관리 시스템 (HW, SW) 등 설치 ㆍ 참여자별 태그 시스템(RFID)을 이용한 정보 관리 ㆍ 참여자 정보 및 서비스 제공을 위한 예약 시스템 구축
운영사무실 및 대기공간 (복도포함)	ㆍ 체험관 운영을 위한 직원 사무실 공간 ㆍ 단체 체험객 대기 장소로 활용 ㆍ 전체 공간과의 조화성, 안전성, 운영·관리 등의 사항을 고려하여 구성 ㆍ 시스템 냉·난방에 관련 사항 등
기초검사 및 맞춤형 상담공간	ㆍ 디지털 건강 체크 분석기 활용 ㆍ 체격 및 신체 측정, 체형측정을 할 수 있도록 구축 ㆍ 기초검사 및 신체활동 향상을 통해 얻은 영유아들의 활동 데이터를 객관적 이고 과학적으로 분석·평가하여 데이터베이스화 하고 분석 결과에 따른 적 절한 평가그래프, 운동·식단 등 건강 데이터 제공 ㆍ 체험을 통해 얻은 신체활동 건강 데이터에 대한 추가적인 개인상담 공간
신체활동 능력 향상 공간	ㆍ IOT와 체험 장비를 융합한 측정 시스템 제작·설치 ㆍ 체험장비에 부착된 센서 등을 통해 근력/근지구력, 유연성, 민첩성, 순발력, 평형성, 협응력 등 6가지 신체발달 정도를 측정하고 수치화 하여 각종 데이터와 비교·분석할 수 있는 시스템(HW, SW) 구축 ㆍ 비교분석 데이터는 실질적으로 영유아들의 성장과 연관이 있으면서 신뢰도가 있어야 함
다목적 공간	ㆍ 영유아들의 신체활동지수 결과와 연계하여 활발한 신체활동을 교육, 놀이, 스포츠와 융합하여 재미있게 즐길 수 있는 다목적 디지털 공간 조성
예약시스템	ㆍ 과천도시공사 홈페이지 서버에 위치하며 서브페이지로 구성

가. 요구사항 목록

1) 체험실 실내·외 및 주변 공간과 유기적으로 연결되는 콘텐츠 구성

2) 발주기관에서 제시하는 콘셉트와 기술의 특성을 이해하고 설계에 임하며, 공간 연출 및 체험성, 운영 효율성을 고려한 콘텐츠를 제작하여 몰입도 있는 환경 조성

3) 최소의 인력이 운영할 수 있도록 각종 장비는 간단한 작동법으로 운영이 가능하여야 하며, 종합적·상시적·체계적 관리와 운영 및 유지보수가 용이하도록 제작 및 설치

4) 개인, 가족단위, 학급단위 수용을 고려한 공간구상 및 콘텐츠 기획·설계·제작

5) 최대/최적 동시사용인원을 산출하고, 이에 따른 공간운영 방안제시

6) 안전을 최우선으로 하며, 친환경 자재를 사용하여 쾌적한 환경 조성

7) 체험실 콘텐츠 모니터링, 업데이트, 교육지원(매뉴얼 제작 등)

8) 신체활동 데이터는 공신력 있는 공공기관 또는 전문단체의 데이터를 사용하여야 하며, 최소 2,000건 이상의 DB를 확보하여 적용

나. 구축 예정 공간

단체

대기공간

기초검사

및 상담실

신체활동

능력향상 공간

다목적

공간

운영

사무실

다. 콘텐츠 구성(예시)

① 운영사무실/ 단체 대기공간/ 복도 공간 세부구성(안)
콘텐츠 상세설명	정의	단체 대기공간 운영 사무실		<구역 및 컨셉> ► 운영사무실 - 4~5인이 근무 가능한 시설로 구성 ► 단체 대기공간 - 단체 체험객 입장 시 대기 장소로 활용
	세부내용	면적	약 95.6㎡ (전체 : 347.5㎡)
		프로 그램 기획 및 시스템	▶ 운영 사무실 - 인테리어 : 4~5인 근무 가능한 시설로 구성 (현재 구비되어 있는 PC를 제외한 사무집기 등은 신규로 구비) - 모니터링 시스템 : 시설물의 운영 상태를 모니터링을 할 수 있는 시스템 구축 - 시스템 장비 : Play PC, 디스플레이 장비 설치 ▶ 단체 대기공간 - 단체 체험객 입장 시 대기할 수 있는 공간으로 활용 - 2024년 별도 프로그램 운영 예정 공간으로 기본 휴게공간으로 구성 ▶ 복도 - 영유아들이 활동하기 안전하며 향후 유지관리가 용이한 마감재(벽/바닥) 설치 - 체험실/복도 등 기본 인테리어 및 안내 사인물 디자인 및 설치 - 깨끗하고 안전한 자연친화적 자재를 사용하여 쾌적한 공간 조성
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/장비명/규격/수량/시장가격 등

② 기초검사/ 상담실 / 신체놀이 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의	기초검사 공간		<구역 및 컨셉> ► 기초검사 공간 - 인바디 장비를 통한 영유아의 건강 데이터 체크 ► 맞춤형 상담실 - 체험을 통해 얻은 신체활동 건강 데이터에 대한 추가적인 개인별 맞춤형 상담 공간 ► 놀이 및 휴게공간 - 야외놀이터의 기능을 대신할 수 있는 신체놀이 공간
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		구성	▶ 기초검사 및 맞춤형 상담실 - 체험용 밴드 분출/반납 및 인바디 장비를 통한 영유아의 건강 데이터 체크하는 공간 - 개인별 맞춤 상담을 통해 운동·식단 등 건강 데이터 제공 ▶ 놀이 및 휴게공간 - 영유아의 신체활동 능력 측정 전 휴식을 취하며 자유롭게 놀 수 있는 공간
		프로 그램 기획 및 시스템	▶ 기초검사 및 맞춤형 상담실 - 체험용 밴드를 분출/반납 할 수 있는 인포데스크 구성 - 영유아의 건강 데이터를 체크할 수 있는 인바디 장비 2EA 이상 설치 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 ▶ 맞춤형 상담실 - 체험을 통한 건강 데이터에 대한 개인별 맞춤형 상담 공간으로 영유아의 신체활동 정보를 비식별화하여 빅데이터를 구축하고 이를 분석하여 맞춤형 서비스 제공 - 맞춤형 상담은 로컬 예약 시스템을 통한 개인별 별도의 예약제로 운영 - 스포츠 관련 전문 상담사 2인 1년간 현장 파견 및 상담 진행 후 맞춤형 서비스 제공 (제안사는 자격을 갖춘 전문 상담사 2인 섭외 및 분기별 또는 월별 데이터 분석에 대 한 자료가 제시되어야 함) - 사무집기 : 상담 테이블 1EA, 의자 4EA, 보조의자 2EA - 시스템 장비 : Play PC 1EA, 모니터 1EA, 프린터 1EA ▶ 놀이 및 휴게공간 - 영유아들의 흥미를 유발할 수 있는 디자인 및 공간에 부합하는 구체적인 컨셉 및 콘텐츠 제시 - 공간 내부를 효율적으로 이용할 수 있는 놀이 및 휴게공간 설계
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 제작 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 2개 이상의 시장조사 결과 비교 : 시스템 사양/장비명/규격/수량/시장가격 등 ※ 장비는 제작 프로그램SW을 최적으로 구현할 수 있는 사양으로 제시

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의	신체활동 능력향상		<구역 및 컨셉> ► 신체활동능력 향상 공간 - 영유아의 신체활동 능력 측정과 흥미를 유발할 수 있는 놀이 형식의 6개 콘텐츠로 구성 - 단순 체력측정 공간이 아닌, 테마와 스토리텔링을 통한 놀이중심의 신체활동 연출 공간 - 인터렉션이 포함된 실감형 콘텐츠로 구성 - 지속성 및 확장성 등을 고려하여 콘텐츠 제작
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		구성	▶ 디지털 신체활동 능력 측정 콘텐츠 6종 - 전방위에서 체험이 가능하여 3D로 제작된 참여형 인터렉티브 미디어 콘텐츠 - 다양한 센서 및 인공지능 기술 등을 활용한 체험형 콘텐츠
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : TOF 카메라 센서를 활용한 신체감지 기술 적용 - 멀티센싱 : 스테레오 액티브 적외선 또는 라이다 센서를 통한 다목적 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - LCD 모니터 : 55“ UNB, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의			<구역 및 컨셉> ► 근력/근지구력 측정 - 영유아의 나쁜 자세 예방 및 교정과 신체가 균형있게 발달하며 힘을 키울 수 있도록 체험도구와 영상매체를 결합한 형태의 콘텐츠로 구현
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		콘텐츠구성	▶ 제안사에서 제시한 콘텐츠(SW)
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 체험도구와 미디어 매체를 활용한 근력/근지구력 측정 - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : 카메라 센서를 활용한 인터렉티브 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - 콘텐츠 실행 키오스크 : 55“ UNB LCD 모니터, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의			<구역 및 컨셉> ► 유연성 측정 - 영유아의 몸을 부드럽고 효율적으로 움직일 수 있도록 체험도구 및 영상매체를 활용하여 영유아의 몸의 균형 감각 발달 향상에 도움을 줄 수 있는 콘텐츠로 구현
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		콘텐츠구성	▶ 제안사에서 제시한 콘텐츠(SW)
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 체험도구와 미디어 매체를 활용한 유연성 측정 - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : 카메라 센서를 활용한 인터렉티브 센싱 기술 적용 - 다목적 센서 : 터치센서/압력센서 등 다목적 센서를 활용한 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - 콘텐츠 실행 키오스크 : 55“ UNB LCD 모니터, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의			<구역 및 컨셉> ► 민첩성 측정 - 영유아의 빠른 중심이동과 평형감각을 키워 자신의 몸을 신속하고 효율적으로 통제할 수 있는 능력을 발달 시킬 수 있도록 체험도구 및 영상매체를 결합한 형태의 콘텐츠로 구현
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		콘텐츠구성	▶ 제안사에서 제시한 콘텐츠(SW)
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 체험도구와 미디어 매체를 활용한 민첩성 측정 - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : 카메라 센서를 활용한 인터렉티브 센싱 기술 적용 - 멀티센싱 : 스테레오 액티브 적외선 또는 라이다 센서를 통한 다목적 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - 콘텐츠 실행 키오스크 : 55“ UNB LCD 모니터, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의			<구역 및 컨셉> ► 순발력 측정 - 영유아의 높은 반사신경과 빠른 육체의 반응, 짧은 시간에 최대한의 힘을 낼 수 있도록 체험도구 및 영상매체를 결합한 형태의 콘텐츠로 구현
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		콘텐츠구성	▶ 제안사에서 제시한 콘텐츠(SW)
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 체험도구와 미디어 매체를 활용한 순발력 측정 - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : 카메라 센서를 활용한 인터렉티브 센싱 기술 적용 - 멀티센싱 : 스테레오 액티브 적외선 또는 라이다 센서를 통한 다목적 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - 콘텐츠 실행 키오스크 : 55“ UNB LCD 모니터, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의			<구역 및 컨셉> ► 평형성 측정 - 영유아의 평형감각 능력을 향상시켜 안정된 동작으로 신체의 안전 유지와 사고 및 위험을 사전에 예방할 수 있도록 체험도구 및 영상매체를 결합한 형태의 콘텐츠로 구현
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		콘텐츠구성	▶ 제안사에서 제시한 콘텐츠(SW)
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 체험도구와 미디어 매체를 활용한 평형성 측정 - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : 카메라 센서를 활용한 인터렉티브 센싱 기술 적용 - 멀티센싱 : 스테레오 액티브 적외선 또는 라이다 센서를 통한 다목적 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - 콘텐츠 실행 키오스크 : 55“ UNB LCD 모니터, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

③ 신체활동 능력향상 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의			<구역 및 컨셉> ► 협응력 측정 - 영유아의 근육⋅신경기관⋅운동기관 등의 움직임의 상호 조정 능력을 발달 시킬 수 있도록 체험도구 및 영상매체 를 결합한 형태의 콘텐츠로 구현
	세부내용	면적	약 49㎡ (전체 : 347.5㎡)
		콘텐츠구성	▶ 제안사에서 제시한 콘텐츠(SW)
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계기준 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 - 개별 콘텐츠 체험 등 신체활동 후 측정값을 기록 및 저장 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 체험도구와 미디어 매체를 활용한 협응력 측정 - 인터렉티브 센서 적용 : 카메라 센서를 활용한 인테럭티브 센싱 기술 적용 - 멀티센싱 : 스테레오 액티브 적외선 또는 라이다 센서를 통한 다목적 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - 콘텐츠 실행 키오스크 : 55“ UNB LCD 모니터, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

④ 다목적 공간 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의	다목적 공간		<구역 및 컨셉> ▶ 다목적 공간 - 영유아의 신체활동 능력을 향상시킬 수 있는 공간 - 단체를 대상으로 한 교육, 놀이, 스포츠 분야의 단체 체험용 콘텐츠로 구성 - 콘텐츠 구성 시 인터렉션이 포함된 실감콘텐츠로 구현 - 콘텐츠 제작 시 지속성 및 확장성 등을 고려하여 제작
	세부내용	면적	약 54.3㎡ (전체 : 347.5㎡)
		구성	▶ 몰입형 디지털 MR 콘텐츠 - 교육, 놀이, 스포츠 분야의 단체 체험용 콘텐츠 10종 이상 - 전방위에서 체험이 가능하여 3D로 제작된 참여형 인터렉티브 미디어 콘텐츠 - 다양한 센서 및 인공지능 기술 등을 활용한 단체 체험형 콘텐츠
		프로 그램 기획 및 시스템 장비	▶ 설계 기준 규격 - LCD 모니터, 프로젝터 등 미디어장치와 멀티센싱 장비 연동을 필수로 구성하여, 체 험자에게 몰입감을 느끼게 하는 인터렉티브 MR(Mixed Reality) 체험 제공 - 장비와 콘텐츠 간 연동 및 체험이 원활하게 구동 될 수 있는 환경 구성 ▶ 구현방식[인터렉티브 기술필수 / 업체제안(재량)] - 인터렉티브 센싱 기술 적용 : TOF 카메라 센서를 활용한 신체감지 기술 적용 - 멀티센싱 : 스테레오 액티브 적외선 또는 라이다 센서를 통한 다목적 센싱 기술 적용 ▶ 시스템 장비 - Play PC (i7/ 8G/ 250SSD 이상) - 영상장비(프로젝터) : Laser 광원 프로젝터 / 7000ANSI 이상/ WUXGA(1920X1200) - LCD 모니터 : 55“ UNB, 500cd FullHD / 해상도 4K 이상 - 사운드품질 : 스테레오급 이상 - 운용 소프트웨어 : Windows11 OS, 원격관리가 가능한 관리 시스템 적용
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ▶ 시스템 장비 오류 시 방문으로 조치할 수 있는 SW 및 HW 솔루션 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

⑤ 예약 시스템 세부구성(안)
콘텐츠상세설명	정의	▶ 참여자 정보 및 서비스 제공을 위한 예약 시스템 구축 - 게시물 생성 시 웹 접근성, 웹 호환성 및 표준문법 준수 - 맘&키즈 FIT CARE ZONE 소개글 및 관련 정보 제공 - 콘텐츠 소개, 교육내용, 공지사항 등 웹페이지 기능을 관리할 수 있는 관리자 페이지
	세부내용	위치	발주처 홈페이지 서버에 위치하며 서브페이지로 구성
		구성	발주처 홈페이지의 서브페이지 연동방식으로 기능을 지원하고 공개 소프트웨어 도입 제시
		프로 그램 및 시스템 장비	▶ 설계 기준 규격 - 발주처 홈페이지의 WEB/WAS Server의 서브페이지 연동 · 발주처 홈페이지 서버에 아이프레임 HTML Tag 연동방식으로 구성 · CentOS/Tomcat/JSP/SSL/Oracle/D’Amo/TouchEn nxKey 환경 지원 · 신규 탑재 콘텐츠 구동을 위한 라이선스등에 문제가 없도록 정품공급(WAS, 레포팅툴, 프린팅툴등) - 발주처 홈페이지 통합 연동 · 발주처 홈페이지의 관리자 페이지에 통합 · 발주처 홈페이지 접속하여 로그인 후 개인별 콘텐츠 열람 · 사용자 개인별 마이페이지에 해당메뉴에서 서비스 제공 ▶ 구현방식[업체제안(재량)] - 체험 후 상담신청, 사용자 신청현황 검색, 신청취소 등 - 체험 후 결과지 정보, 건강 데이터, 맞춤형 처방 데이터 등 - 각 페이지의 통일성, 일관성 있는 UI/UX 구성 - 신규 탑재 콘텐츠(이미지 및 서체등)는 저작권법등 관련법에 저촉되지 않도록 구현 - 다양한 디바이스 접속환경 및 이용자에 대한 웹접근성에 문제없도록 구현 ▶ 시스템 장비 - CPU : 2.0GHz 8Core 이상 / Memory : 32GB 이상 - OS : CentOS - Disk : 500GB 이상
		운영 관리	▶ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 (Play PC, 디스플레이 장비, 센서 장비 등) ▶ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공
산출 정보		▶ 업체 제안에 따른 System 및 소요장비 - 최종 납품내용은 제안서에 따르며, 제안서 우선 협상 시 확정 ▶ 시스템 설치 / 운영에 필요한 관련 시스템 / 장비 목록 - 시스템 사양/ 장비명/ 규격/ 수량/ 시장가격 등

⑥ 인테리어 세부구성(안)
인테리어상세설명	정의	▶ 과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 인테리어 - 본 내용은 과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 내부 인테리어에 한하여 적용한다. - 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당사항을 준용한다.
	세부내용	과업 내용	▶ 일반사항 - 본 사업의 조성취지와 추진방향, 사업개요 등을 충분히 숙지한 후 인테리어 제작설계 및 설치에 있어 차질 없이 수행하여야 한다. - 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항은 관련법령과 각종 정부 규정 및 기준과 연계하여 검토한 후 수행해야 한다. - 설계·제작 및 설치는 필요시 발주기관이 승인한 관련분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주기관과 협의 후 시행한다. - 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주기관의 해석에 따른다. ▶ 공간구성 방법 - 영유아의 동선을 고려하여 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루어질 수 있도록 구성 하여야 한다. - 전체 공간과의 조화성, 안전성, 운영·관리 등의 사항을 충분히 고려하여 최적의 공간을 구성하여야 한다. - 모든 시설물은 이용자들의 안전을 최우선시하여 설치한다. - 시설물은 관련법규에서 정하고 있는 시설로 설치하고, 충격 및 미끄럼방지를 고려하여야 한다 - 영유아 스스로 놀이를 주도하는 신체활동을 향상하는 공간구성으로 체험시설물과 인테리어 시설물간 연계를 통한 공간 내부를 효율적으로 이용할 수 있도록 제작 설치 ▶ 시설물 제작 요구사항 - 바닥재는 오염에 강하고 세척이 쉬우며 충격흡수가 가능한 탄력성 있는 재질로 설치한다. - 영유아들의 안전한 활동을 위하여 친환경 자재를 사용하여야 한다. - 바닥·벽·천정은 내구성 있는 마감재 및 방염 자재 사용한다. - 영유아들의 이동과 영역별 연계성을 고려하여 조화롭게 구성한다. - 시설물은 수리, 보수, 청소 등이 용이하도록 제작한다. ▶ 시설물 설치 요구사항 - 제작 시설품의 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법과 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 감독관 및 발주기관의 승인을 득하여 설계·제작하여야 한다. - 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS인증제품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS인증제품이 없을 경우 감독관 및 발주처의 사전 승인 후 사용하여야 한다. - 시설물 제작, 공간연출 및 각종 체험의 경우 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하지 않도록 구조, 구동 및 안전에 대한 사항을 해당 전문가의 검사를 필한 후 설계·제작 한다 - 설계도서 및 과업지시서에 명기되지 않은 것일지라도 당연히 시공해야 할 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 발주기관의 요구에 따라 사업자의 부담으로 시공하여야 한다.

⑥ 인테리어 세부구성(안)
인테리어상세설명	정의	▶ 과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 인테리어 - 본 내용은 과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 내부 인테리어에 한하여 적용한다 - 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당사항을 준용한다
	세부내용	과업 내용	- 시설물 제작, 공간연출 및 각종 체험의 경우 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하지 않도록 구조, 구동 및 안전에 대한 사항을 해당 전문가의 검사를 필한 후 설계·제작 하여야 한다. - 과업수행에 있어 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우에는 즉시 감독관 및 발추처에 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러, 과업수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 진다. ▶ 시설물 운영 및 사후관리에 관한 사항 - 시설물 설치·해체 등으로 발생하는 폐기물은 사업자가 정당한 절차에 의거하여 반출하고 청소를 완료하여야 한다. - ‘놀이시설물’ 설치 시「어린이제품 안전 특별법」에 따라 안전인증을 받은 제품을 설치하여야 하고, 바닥재(표면재)는「환경보건법」에 따라 중금속 등의 환경검사를 받아야 하며, 「어린이놀이시설 안전관리법」제12조에 따른 어린이놀이시설의 설치검사를 받은 놀이기구로 설치해야 한다. - 안전인증을 받은 기성제품이 아닌 시설 환경에 맞게 신규 제작·설치된 놀이기구의 경우 안전인증 등을 위한 기간이 과다 소요될 수 있으니, 납품 기한 내 제작·설치 될 수 있도록 인증기관 등과 반드시 사전 협의해야 한다. - 실내·외 활동공간에 사용되는 도료 및 마감재료, 흙 등 영유아들이 신체접촉 할 수 있는 자재들에 대해서는 「어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준」을 충족하여야 하며 이에 대한 시험성적서 혹은 검사결과서 등을 제출하여야 한다. ▶ 기타 관련법령 - 놀이기구 및 어린이용품은 「영유아보육법」 및 「어린이놀이시설안전관리법」, 「품질경 영 및 공산품안전관리법」,「환경보건법」, 「실내공기질 관리법」을 준수하여야 한다 - 내부 마감재료는 「건축법시행령」및「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」을, 방염에 관한은 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」을, 활동공간의 환경 안전관리기준은 「환경보건법」을 준수하여야 한다. - 또한, 주요 구조부를 내화구조로 하고, 불연재료·준불연재료 또는 난연 재료로 해야 하며, 실내장식물은「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」의 규정을 적용하여야 한다 - 놀이공간은 환경부령으로 정하는 기준으로 초과하여 오염물질을 방출하는 건축자재를 사용해서는 안된다. (실내공기질 관리법 제 11조) - 이 계약을 수행함에 있어 재해예방을 위하여 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 등을 준수하여야 한다. - 계약 대상자는 본 사업과 관련된 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령, 예규, 기술기준, 규정, 조례 등을 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

2. 세부 과업내용

가. 요구사항 총괄표

구 분	설 명	개 수
기획 요구사항 (PLR, Planning Requirement)	⚪콘텐츠 제작을 위한 과정 기획 시 고려해야 될 요건 및 세부 조건을 기술	1
시스템장비구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirement)	⚪목표사업 수행을 위해 필요한 H/W, S/W, N/W 등의 도입 장비 및 시스템 구성에 대한 요구사항	1
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	⚪콘텐츠 제작과 관련하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대하여 기술	3
인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement)	⚪목표 시스템과 외부 환경이 상호 작용할 수 있도록 연결하기 위한 조건이나 특성 및 규약 등에 대한 요건 기술	3
데이터 요구사항 (DAR, Data Requirement)	⚪콘텐츠 서비스 운영을 위해 필요한 초기 데이터의 구축 방안과 처리된 데이터의 보존 및 관리방안 기술	2
콘텐츠 요구사항 (DER, Development Requirement)	⚪콘텐츠 기능·성능·UI 및 테스트 사항 등 콘텐츠 제작에 필요한 요건을 기술한 것	4
품질요구사항 (QUR, Quality Requirement)	⚪콘텐츠 품질관리를 위한 절차 및 요구사항을 기술	2
보안 요구사항 (SER, Security Requirement)	⚪콘텐츠 제작 시 습득된 자료에 대한 보안 준수 요건 을 기술	1
제약사항 (COR, Constraint Requirement)	⚪콘텐츠 제작 등과 관련하여 사전에 파악된 기술, 표 준, 업무, 법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술	3
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	⚪프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술	7
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	⚪앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원 을 위해 필요한 요구사항	2
합계		29

나. SW분리발주 제외 사유

1) 제안사의 콘텐츠 기획(시나리오 등)에 최적화된 S/W 제품을 선택할 수 있는 기회를 제공하여 고품질의 콘텐츠 확보

2) S/W 제품을 분리발주할 경우 해당 사업이 사업기간 내에 완성될 수 없을 정도로 현저하게 지연될 우려가 있음

※ 관련근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제84조

다. 시스템 장비구성 요구사항

1) 기획 요구사항

요구사항 고유번호		PLR-001
요구사항 명칭		콘텐츠 기획 및 구성
요구사항 분류		기획 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기획 일반 요구사항 목적 및 정의
	세부 내용	ㅇ 타 기관에서 일반적으로 활용되지 않은 콘텐츠로 다수체험목적의 실감형 체험 콘텐츠로 구성할 것 ㅇ 누구나 쉽게 체험할 수 있고 흥미 및 몰입도를 유발할 수 있는 콘텐츠 구성 ㅇ 콘텐츠 제작 시 교육적 요소, 놀이적 요소, 스포츠적 요소 등 기능적 분류 또는 스토리텔링을 구성 ㅇ 제안하는 타 콘텐츠와 연계방안 구성 ㅇ 기존의 실감체험 콘텐츠의 구성 방식과는 다른 새로운 접근의 콘텐츠 체험 방식 유도 ㅇ 다수의 체험자가 함께 미션을 수행하며 즐길 수 있는 체험 형태로 제작 ㅇ 콘텐츠의 제안 내용에 최적화된 시스템 구성을 함께 제시하여야 하며, 설치 예상 장소의 상황(크기, 조명 밝기, 층고, 동선 등)을 충분히 고려 ㅇ 각 콘텐츠별 체험시간은 최소 1분 이상으로 기획 ㅇ 기존 제작된 데이터(3D 모델링 소스 등) 활용 시 발주기관처와 우선 협의
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

2) 시스템장비구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 구성요건 공통사항
요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템장비구성 요구사항 목적 및 정의
	세부 내용	ㅇ 사업수행기관은 본 제안서에 요구된 인프라 일체를 일괄공급방식으로 납품과 설치를 완료하여야 함 ㅇ 공급되는 모든 제품은 상용제품으로써 유지관리가 가능하여야 하며, 입찰 등록 마감일 기준으로 제조사가 단종하거나 단종이 예상되는 물품을 납품할 수 없음 ㅇ 모든 구성 장비는 제안하는 콘텐츠의 안정적이고 원활한 구동을 위해 충분한 사양을 만족해야 함 ㅇ 모든 시스템은 향후 추가될 콘텐츠 구현 시스템 등과 호환이 가능해야 함 ㅇ 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 사업수행기관의 부담 및 책임 하에 원상복구 시켜야 함 ㅇ 검수 완료 후, 본 납품 품목 구입에 있어 사업수행기관의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해는 사업수행기관이 변상 조치하여야 함 ㅇ 최종 설치 납품일을 기준으로, 해당 제품의 펌웨어 및 소프트웨어, 하드웨어 업데이트가 있을 경우 이를 반드시 적용하여야 함
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

3) 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		제작기술 및 표준
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 제작 방향
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠는 다른 공간에서도 활용할 수 있도록 범용으로 제작 ㅇ 확장성·호환성을 고려하여 제작하여 제작 완료 후, 변경이 필요할 경우 수정이 용이하게 제작되어야 함
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		예약 시스템 구축
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	참여자 정보 및 서비스 제공을 위한 예약 시스템 구축
	세부 내용	ㅇ 예약 시스템 접속 및 이용에 최적의 환경 구현 ㅇ 발주처홈페이지의 WEB/WAS Server의 서브페이지 연동 - 발주처홈페이지 서버에 아이프레임 HTML Tag 연동방식으로 구성 - CentOS/Tomcat/JSP/SSL/Oracle/D’Amo/TouchEnnxKey환경 지원 - 신규 탑재 콘텐츠 구동을 위한 라이선스등에 문제가 없도록 정품공급(WAS, 레포팅툴, 프린팅툴등) ㅇ 발주처홈페이지 통합 연동 - 발주처홈페이지의 관리자 페이지에 통합 - 발주처홈페이지 접속하여 로그인 후 개인별 콘텐츠 열람 - 사용자 개인별 마이페이지에해당메뉴에서 서비스 제공 ㅇ 각 페이지의 통일성, 일관성 있는 UI/UX 구성 ㅇ 그 외 시스템 구축을 위한 의견 제안 및 기타업무 수행 ㅇ 발주기관과 협의하여 페이지 추가 진행
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		웹페이지 디스플레이 시간
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	평균 처리시간 및 동시처리 사용자 수
	세부 내용	ㅇ 시스템은 정상 상태에서 사용자의 요청에 대한 처리를 5초 이내에 실행 ㅇ 평균 응답시간은 시스템을 사용하는 동시 사용자가 최대 사용자 수의 80%를 초과하는 경우, 대용량 업/다운로드 에는 미적용
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

4) 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		과천도시공사 내부 시스템 연계
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	과천도시공사 내부 시스템 연계
	세부 내용	ㅇ 추후 확장성을 고려한 인터페이스 설계 (과천도시공사, 과천시민회관 홈페이지 등)

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 친화 UI 지원
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 친화적 UI에 필요한 요건
	세부 내용	ㅇ 사용자 경험(UX)을 반영한 UI를 지원 (실용성, 사용성, 가용성, 심미성, 친화성 적용) ㅇ 신규 구축되는 기능은 시스템 간 통일성, 사용자 편의성, 유지관리 편의성 강화를 위한 UI 표준 수립 및 적용 ㅇ 사용자 정보 접근성 향상을 위한 UI를 지원 ㅇ 이미지, 동영상 등 콘텐츠의 특성에 맞는 웹 UI 제공

요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 일반
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 일반
	세부 내용	ㅇ 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함 ㅇ 사용자가 직관적으로 체험, 조작 할 수 있는 환경 조성 ㅇ 관리자가 관리하기 용이한 인터페이스 환경 조성 ㅇ 유지 관리 편리성을 위한 원격 서비스 지원이 가능하도록 함

5) 데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		DB 설계
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	DB 설계 원칙
	세부 내용	ㅇ DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성·이식성을 충분히 고려해야 함 ㅇ 설계 시 기존 데이터를 고려하여야 함

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 무결성 및 표준화
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리
	세부 내용	ㅇ 시스템은 외부 데이터를 연계할 때 데이터의 정합성을 검증하고 로그를 유지하여야 함 ㅇ 기준이 되는 정보를 관리하기 위한 코드관리체계를 수립하고 코드를 설계하여 적용함

6) 콘텐츠 요구사항

요구사항 고유번호		DER-001
요구사항 명칭		콘텐츠 제작
요구사항 분류		제작 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 제작 방향
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠는 기획방향과 컨셉을 설정하고, 체험관의 차별화된 부분과 성공적인 부분을 적용하여 제작되어야 함 ㅇ 관련분야 전문가 면담 및 자문 등을 통한 콘텐츠 제작 방향 설정 ㅇ 체험관 공간 계획과 동선 계획, 연출 계획 등이 세부적으로 잘 연결되어 하나의 공간 플랫폼 연출이 이루어져야함
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

요구사항 고유번호		DER-002
요구사항 명칭		콘텐츠 제작
요구사항 분류		제작 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 시스템 구축 수행 범위
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠 제작과 더불어 콘텐츠 구현을 위한 시스템 구축을 위한 수행 작업의 세부내용까지 포함함 ㅇ 콘텐츠 구현을 위한 환경 구축, 미디어 시스템 구축, 시스템의 최적화된 운영에 적합한 설비(통신·음향 등 포함), 공간 인테리어, 사인물, 조명 등을 포괄함 ㅇ 시스템 구성 설계, 시스템 운영 설계 등 ㅇ 상기 내용은 콘텐츠와 유기적인 결합이 진행되어야 함 ㅇ 실감 콘텐츠를 표현하기 위한 부수적인 장치들의 설치 포함
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

요구사항 고유번호		DER-003
요구사항 명칭		콘텐츠 제작
요구사항 분류		제작 요구사항
요구사항 상세설명	정의	운용 시스템 구축
	세부 내용	ㅇ 영상장비, 음향장비, 컨트롤 박스 등 제반 설비는 유지 관리가 쉬워야 하며 점검구는 보이지 않는 곳에 설치하고, 필요시 점검조명을 설치하며, 각종 점검구 제작시 마스터키를 사용해 관리하기 쉽도록 함 ㅇ 소요 실감콘텐츠 및 영상·음향장비의 특성을 정확히 이해하고 설계에 임하며, 연출/보조 콘텐츠로 몰입도 있는 환경을 조성하도록 함 ㅇ 모든 시스템 장비는 스케쥴링에 의한 ON/OFF 제어가 되어야 함 ㅇ 관리자가 실시간으로 운영 상태를 확인할 수 있도록 3D 형태의 모니터링 화면 제공 ㅇ 시스템 장비 오류 시 원격으로 조치할 수 있는 S/W 및 H/W 솔류션 제공
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

요구사항 고유번호		DER-004
요구사항 명칭		콘텐츠 제작
요구사항 분류		제작 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 제작 목적 및 정의
	세부 내용	ㅇ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시 ㅇ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 모듈, 실행시간 등 설정 ㅇ 콘텐츠 영상 상영 설정을 비롯해 시작시간/종료시간, 이벤트시간, 주간운영/야간운영 등의 시간설정 기능과 ON/OFF 자동화 기능, 스케쥴링모드와 수정모드의 운영모드, 사용자 조작 등의 기능을 용이하게 제시 ㅇ 사용자 또는 정보가 증가될 경우에도 안정적인 성능을 제공할 수 있어야 하며, 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함 ㅇ 인터랙티브 콘텐츠는 개별 관람인원에 따라 동시 체험을 지원해야 하고, 운영시 성능이 저하되지 않아야 함 ㅇ 영상 콘텐츠의 화면비율 및 분할은 설치장소의 공간 규모에 맞추어 발주처와 협의하여 추진하며, 프로젝터는 레이저 광원 제품으로 7,000 ANSI급 이상, 4K 이상의 화질을 구현해야 함 ㅇ 공간과 시스템 연계하여 몰입감 있는 화면 및 영상 연출이 필요하며 이때 각 영상은 시간차 발생 없이 동기화 되어야 함 ㅇ 장비의 성능을 고려한 제작 방안 제시 ㅇ 시스템 제작 중 성능상태를 모니터링 하도록 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

7) 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		콘텐츠 품질관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질 관리방안
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠 품질 보증을 위한 보증절차, 보증내용, 보증방법, 보증시기, 보완방안, 보증조직 등에 대한 품질관리계획 제시 ㅇ 원활한 과업 추진을 위해 발주기관과 수시 협의 ㅇ 과업 수행 시 진행한 내용을 기반으로 과업 완료시 결과보고서 보완 제출 ㅇ 작업 인력의 이직 등으로 인한 프로젝트 진척율 저하, 콘텐츠 품질저하 등 구체적인 대비 방안과 인력풀 운영 계획 등을 제시 ㅇ 콘텐츠 품질관리 추진 - 전문가 감수 : 발주처가 해당 분야의 전문가 구성 후, 콘텐츠 내용 감수 - 시범 운영 : 발주기관 및 사용자 대상 시범 운영 진행(14일 이상) ㅇ 제작 완료 후의 시스템 안정화 계획 및 방안 제시

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		프로그램 사용성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 제작 방향
	세부 내용	ㅇ 사용성 확보 방안 제시 - 기능 및 정보의 용이성 및 편리성을 확보한 시스템 구축 - 운영인력의 관리·운영에 필요한 관리자 매뉴얼 제공

8) 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안정책 수립 및 지침 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안 요구사항 목적 및 정의
	세부 내용	ㅇ 소프트웨어 개발보안 가이드 등 콘텐츠의 개발, 제작 및 사업을 수행하기 위한 법적, 제도적 보안사항을 준수해야함 ㅇ 사업 수행 간 발주처 등을 통해 소유 또는 습득한 문서, 정보에 대한 보안 관리계획를 수립하여야 하며, 결격사항이 없도록 조치 ㅇ 사업 수행 간 문제가 발생시 그 대책을 수립하고 해결방안 제시 ㅇ 사업 수행 간 보안 상태 점검, 비밀 취급 교육 실시 ㅇ 사업 참여 인력의 정보 누출 금지 및 보안 서약서 징구 ㅇ 사업 수행 전 참여 인원에 대해 비밀 유지 의무 준수 및 위반 시 처벌 내용 등에 대한 보안교육 실시하고 누출금지 대상 정보 및 정보누출 시 부정당업자 제재 조치 등에 대한 교육 병행(누출금지 대상정보) ㅇ 사업 수행 중 개발사 인력에 대한 보안 점검 실시, 누출 금지 대상정보의 외부 누출 여부 확인 점검 ㅇ 보안 자료 누설 금지 및 자료 관리 철저, 프로그램 코드 관리 등 ㅇ 기타 사업을 위해 제공받은 자료는 사업 수행을 목적으로만 사용하도록 함 ㅇ 개인정보보호법 등 관계 법령 준수
관련요구사항		ㅇ 상기 기술된 내용에 대한 제안사항을 기술할 것

9) 제약사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		감리대응
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	감리대응
	세부 내용	ㅇ 감리 계획 수립 및 감리 협조 - 과업수행기관의 자체 감리(시나리오 감수, 안전성 검사 등) 실시 - 발주기관이 별도의 전문가를 섭외하여 감리를 실시하는 경우, 과업수행기관은 점검을 위한 산출물 제공 및 제반 소요비용 부담

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		표준 제약사항
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
	세부 내용	ㅇ 규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성 - 시스템 구축 기간 내 적용 법령/규정 변경 시 반영하여 개발 - 각종 법령 및 정보보안업무지침 등 각종 규정 준수 - 사업기간 및 유지관리 기간 중 각종 법률, 규정 변경 발생 시 발주처와 협의하여 프로그램 수정 보완 - 과업수행기관은 제안요청서 및 제반관련 법규정에 의하여 수행함을 원칙으로 하며, 제안요청서의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위 등에 대하여 발주처와 의견을 달리하는 경우는 상호간 협의

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		관계 법령 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	관계 법령 준수
	세부 내용	ㅇ 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계 - 기준이 명확하지 않거나 상이할 경우 강화된 기준을 준용 ㅇ 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS표시 제품과 형식 승인 제품 및 그 이상의 제품을 사용해야 하며, KS표시 제품이 없을 경우 시중 최고품을 발주처의 사전 승인을 득한 후 사용 ㅇ 내부에 설치되는 모든 시스템은 대한민국 관계법령에 저촉되지 않는 자재 및 설비를 사용(소프트웨어산업진흥법, 정보통신공사업법 및 동법시행령, 시행규칙, 전기통신설비의 기준에 관한 규칙 및 관련 고시 등)

10) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업관리 상세
	세부 내용	ㅇ 과업 수행 기간 동안 발생하는 각종 산출물의 효율적인 관리를 위해 다음과 같은 사항을 구체적으로 제시 - 단계별로 진행 상황을 보고하고 관련 산출물을 제출하여야 함 - 종류별 개요 및 전달시기, 제출부수 등 - 문서화 방안, 산출물 관리 방안 ㅇ 위험관리 프로세스를 명시하고, 발생 가능한 위험요소에 대한 대책(조치계획 수립)을 세부적으로 기술하여야 함 ㅇ 과업수행기관은 과업 수행 중 또는 종료 후 발견되는 오류나 문제점에 대하여 적절한 조치를 해야 하며, 이에 소요되는 제반 비용을 일체 부담하여야 함

요구사항 고유번호

PMR-002

요구사항 명칭

프로젝트 인력 요구사항

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

과업수행을 위한 프로젝트 인력 투입 요구사항

세부

내용

ㅇ 본 과업에 투입되는 인력에 대한 참여인력 현황(추진 조직, 인력 구성 및 자격·경력사항)을 제출하고 단계별 인력 투입계획, 역할, 투입률 등을 제시하며, 인력 변경은 사전 승인을 얻어야 함

ㅇ 본 과업수행 핵심인력 개요

구분	투입인원	관련경력	역할
과업총괄책임자(PM)	1명	10년 이상	본 용역 총괄 관리
과업수행책임자(부PM)	1명	7년 이상	콘텐츠 관리

ㅇ 과업총괄책임자(PM)의 경우 투입인력의 기술 수준을 상세히 제시하여야 하며, 추후 주요 인력은 발주기관 동의 없이 과업수행기관 임의로 변경할 수 없음

ㅇ 과업총괄책임자(PM)는 과업수행기관의 대표기관 소속으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문인력(콘텐츠 제작 관련 경력 10년 이상 수행경험자로 특급 이상의 기술자) 투입

ㅇ 과업수행기관은 아트디렉팅이 가능한 총괄감독(예술감독 또는 자문그룹)을 섭외하고 제안서 제출 시 후보 명단 제출

ㅇ 과업수행기관은 투입인력 구성 시 유사 프로젝트 경험이 있는 관리 인력 및 작업 인력을 투입하여야 함(경력증명서, 자격증 사본 등 첨부)

ㅇ 프로젝트 관리 및 설계를 위한 콘텐츠 소재별 부PM으로 고급(최근 7년 이상 관련 과업 수행자) 이상의 기술자 투입

ㅇ 본 과업 수행에 필요한 해당 기술 분야에서 충분한 경험과 기술을 가진 인력(시나리오작가, 음향감독, 연출감독 등)을 발주처와 협의 후 투입

ㅇ 제안서에 기재된 투입인력의 자격 및 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우 계약파기, 손해배상청구 등 필요 조치 시행

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		프로젝트 인력 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 인력 관리 방법
	세부 내용	ㅇ 발주기관은 사업수행 중 품질저하 현상이 발생하는 경우, 참여인력 교체 또는 품질 제고를 위한 추가인력 투입을 요구할 수 있음 ㅇ 투입인력의 자질이 부족하여 발주기관이 교체를 요구할 때는 즉시 교체할 수 있어야 하며, 투입인력이 사고·이직·입원 등 업무수행이 불가한 경우에만 인력교체 요청을 허용하는 것으로 하되, 업무인수인계의 철저를 기하기 위해 교체 2주 전에 동급이상 인력으로 문서 요청해야 함 ㅇ 투입인력 교체가 필요한 경우 2주이상의 업무인수인계 기간을 가져야 함(인수인계 기간 동안 추가 투입된 인력은 계약에 의한 투입인력으로 보지 않음) - 휴가, 병가, 교육 등 인력 공백 발생 시 대체 인력을 투입해야 함 ㅇ 투입인력 근로 조건 - 투입인력의 근로 조건은 근로기준법 등 노동관계 법령을 따름 - 투입인력은 본 사업 및 타 사업의 참여율이 100%를 초과할 수 없음

요구사항 고유번호

PMR-004

요구사항 명칭

보고관리

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

정기 및 비정기 보고

세부

내용

ㅇ 과업수행기관은 과업착수에 앞서 과업별로 날짜별 인원 투입계획, 세부공정표를 포함한 과업수행계획서를 계약 체결 후 10일 내에 제출해야 하며, 발주기관은 내용의 보완을 지시할 수 있으며, 소요 제반 비용은 과업수행기관에서 일체 부담

ㅇ 과업수행기관은 발주기관의 요구에 따라 일정한 양식에 의하여 주간, 월간 등으로 사업추진 진도 및 투입인원 등을 보고하여야 함

- 월간 보고는 수행 시 발주기관과 일정 협의에 의하여 변경 가능 하고, 원활한 과업추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음

ㅇ 과업수행기관은 과업수행 기간 중 착수, 중간보고회, 완료보고회를 실시하고 보고회 결과 제기된 요구사항에 대해서는 성실히 보완·반영하여야 함

ㅇ 관리 보고 일정(안)

구분	시기	내용	보고서
착수보고	계약 후 2주 이내	수행조직 및 계획 사업수행방안 산출내역서 등	사업수행계획서
월간보고	월 1회	월간 계획 및 업무실적	월간보고서 (정기)
수시보고	필요시	특이사항 발생 시 - 발주기관 요구 시	업무보고서 (비정기)
중간보고	착수보고 후 60일 후 실시	현 추진사항 및 향후 계획 ※ 발주기관이 전문가위원회를 구성하여 검토	중간보고서
최종보고	완료 전 1주 이내	사업수행내용, 결과 ※ 발주기관이 전문가위원회를 구성하여 可否 심사	결과보고서 (인쇄본,외장하드 등) 정산보고서
회의개최	필요시 개최	주요 현안에 대한 협의 및 의사결정	회의록 및 결과보고

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		프로젝트 변경
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 변경
	세부 내용	ㅇ 발주기관의 사정에 의한 계획변경으로 과업의 범위가 증감될 때, 과업 수행 중 불가피하게 과업연기 또는 변경이 필요하다고 판단되어 승인신청을 하고 이에 대하여 발주기관이 타당하다고 인정할 때에는 과업 변경 가능 ㅇ 본 과업 수행 중 과업내용의 중요한 변경요인이 발생하거나, 계약금액 결정에 명백한 하자 또는 착오를 발견하였을 경우에는 발주기관과 협의하여 조정 및 결정. 이와 관련하여 발주기관의 요청이 있을시, 과업이행내용 등에 비추어 사용내역을 증명할 수 있는 증빙 제출 ㅇ 본 과업 수행 중 관계기관과의 협의 또는 발주기관의 필요로 인하여 원활한 과업추진에 지장이 초래될 우려가 있을 시는 상호 협의하여 과업기간을 변경ㆍ중지 또는 연장 가능 ㅇ 본 과업수행 중 부득이한 사유로 인해 당초 계획대로 시행이 어려운 경우에는 계약만료일 이전에 관계 사유를 명시하여 증빙자료를 제출. 사유가 타당하다고 인정될 때에는 관계법령이 정하는 범위 내에서 계약기간 조정 가능

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 검수 및 검사 개념 정의 - 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시(제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 불일치 시, 보완 후 재 검수) - 최종 검수 결과, 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 보완 또는 재이행 조치 - 검수 완료 후에라도 과업수행기관의 책임으로 발생하는 모든 사고와 그로 말미암은 손해에 대하여는 과업수행기관이 변상 조치

요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		관리요원 및 운영요원 교육
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠의 운영을 위한 기술교육 실시
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠 구성장비의 효율적 운영을 위한 기술교육 매뉴얼 제작 및 실시 - 교육내용과 교육계획은 교육실시 5일 전까지 S/W, H/W 구분하여 제출 - 시스템 교육에 대한 책임, 제반비용은 과업수행기관이 담당 및 부담 - 교육자료는 콘텐츠 동작 개요, 기능, 운영방법, 유지보수에 필요한 구성, 백업, 기능복구 및 고장복구과정, 시스템 에러에 대한 처리방법 등 포함

11) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 지원방안 제시
	세부 내용	ㅇ 무상 하자보수기간은 검수완료일로부터 12개월로 함 ㅇ 하자보수 지원방안을 구체적으로 제시하여야 함 ㅇ 과업수행기관은 하자보수보증금율과 계약금액을 곱하여 산출한 금액 (하자보수보증금)을 보증서 또는 증권 등으로 발주기관에 제출하여야 함

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		지적재산권 관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	산출물의 지적재산권 관리 및 콘텐츠 제작 시 저작물 활용
	세부 내용	ㅇ 지식재산 귀속 - 사업과 관련한 과업수행기관이 구축한 모든 최종성과물(저작권법상 2차적 저작물, 편집 저작물 포함)의 지식재산권은 개발 기여도 및 계약목적물의 특수성(정보보안)에 따라 발주처에 귀속됨(용역계약 일반조건 제 56조, 기획재정부 계약예규 제 166호) - 과업수행기관은 발주처에서 제공하는 데이터를 활용하여 발주처의 기획, 지시, 감독하에 발생하는 저작물에 대한 모든 저작권(2차적 저작물 작성권 포함)을 발주처에 양도 - 발주처가 저작재산권 활용 시 과업수행기관은 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성 유지권)을 이유로 이의를 제기하지 않음 - 본 사업에서 산출된 이미지 등 모든 디자인과 콘텐츠, 시스템 (개발소프트웨어에 포함된 솔루션) 등 설계·구현·운영에 관련된 모든 구성요소에 대한 사용권은 발주기관에 있음 ㅇ 저작권 관계법령 위배 금지 - 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 제작해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 과업수행기관이 모든 책임을 짐 - 저작권, 특허권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 뿐 아니라 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 과업수행기관에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결해야 함 - 저작권료는 과업수행기관이 관련 저작자와 협의, 사용권에 대한 비용을 지불하여 차후 저작권법 상에 문제가 발생되지 않도록 처리해야 함 - 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 뿐 아니라 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 과업수행기관에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결해야 함 - 기타 제안요청서에서 구체적으로 명시하지 않은 사항은 상호협의 후 결정

Ⅲ		과업수행조건

1. 사업수행에 필요한 장비일체는 사업자가 자체적으로 확보·수행하여야 함

2. 사업자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 함

3. 총괄책임자 및 체험관별 책임자는 제작·설치의 전 과정을 전담하여 관리하여야 하며, 불가피한 사유가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있음

4. 사업자는 본 제안요청서에 따라 제작설계를 수행하고, 성과품(도면, 시방서, 내역서 등) 납품은 계약서에 정한 기일에 완료하여야 함

5. 사업수행 중 또는 준공 후에라도 사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되면 발주기관이 보완을 지시할 수 있으며, 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완·수정하여야 함

6. 본 사업수행과 관련된 제안서 작성 및 설계비 등 제반 소요비용은 사업자가 부담하여야 함

7. 본 사업과 관련하여 용도변경【現 교육연구 및 복지시설(교육원)】이 필요할 경우 필요한 서류 일체를 구비하여 도시공사에 제출하여야 한다. 이에 필요한 경비는 사업자가 부담한다.

Ⅵ		성과품의납품

1. 일반사항

가. 계약상대자는 과업 완료 후 설치 및 검수 결과, 기술자료를 포함한 완료보고서(준공도서)를 발주기관에 제출 및 인계하여야 한다.

나. 모든 성과품은 분야별로 작성하여 제출하여야 한다.

다. 보고서의 재질 및 규격, 제출방법 등은 발주기관과 협의하여 결정한다.

2. 성과품 납품 목록

가. 설계 성과품

1) 설계보고서 5부

2) 설계도면, 설계내역서, 일위대가표, 등 설계도서 각 5부

3) USB(해당 과업 납품도서 전체를 저장) 1개

4) 소프트웨어 정비 관련 노트북 1개

5) 기타 발주기관(감독원)이 요구하는 서류 일체 1식

나. 제작·설치 준공 성과품

1) 준공도서(시스템 도면 및 준공내역서) 5부

2) 유지관리지침서 및 운용요원 교육자료(시설관리 안내서) 각 5부

3) 사진대지(시공 전후 및 주요 공정사항) 2부

4) 기타 발주기관(감독원)이 요구하는 서류 일체 1식