설 계 설 명 서

시민회관 문화동 외벽 코킹(실링재) 보수공사

2022. 5.

과천도시공사

▣   공   사   개   요  ▣

1. 공 사 명: 시민회관 문화동 외벽 코킹(실링재) 보수공사

2. 대지위치: 과천시 통영로5가

3. 공사위치: 과천시민회관 문화동 옥상 상부

4. 용도: 문화 및 집회시설

5. 공사기간: 착공후 25일

6. 주요공사 범위(사진대지 참고)

기존 코킹재 철거 및 재시공

Ⅰ. 일반사항

1. 본 설계설명서는 과천시민회관 ‘시민회관 문화동 외벽 코킹(실링재) 보수공사’에 한하여 적용한다.

2. 이 의

도면과 일반시방서와의 내용이 상이할 때, 명기가 없을 때, 또는

의문이 생길 때에는 감독원과 협의하여 정한다.

3. 사전 협의 사항

본 공사의 시행에 있어서 다음 사항은 감독원과 협의 후 시행한다.

가) 공사 시행 순서 및 공법

나) 인원 및 장비투입 계획

다) 공사용 가설물의 설치계획

라) 전기, 기계공사와 관련되는 매설

마) 기타 필요한 사항

4. 감독원에 대한 협력의무

가) 계약자는 공사의 공정을 바르고 안전하게 시공하기 위하여

적절하고 합리적 방법으로 감독원에게 적극 협력하여야 한다.

나) 감독원이 공사용 재료의 제조방법, 공사재료의 산출기초 등에  관한 자료를 요구할 시 계약자는 상세한 자료를 제출하여야   하며 감독원이 조사 또는 검사를 요청할 경우에는 이에 응하여야 한다.

5. 공사중지

감독원은 다음의 경우 공사의 전부 또는 일부를 서면으로 시정 또는

중지시킬 수 있다.

가) 계약자가 설계도서 시방서 또는 감독원의 지시에 따르지 않을 경우

나) 중요한 설계 변경이 수반될 경우

다) 천재지변 또는 기타 부득이한 사유가 발생하였을 경우

6. 제보고 사항

계약자는 다음과 같은 사항을 촬영하며 사진첩 2부를 작성하여

감독원에게 제출하여야 한다.

가) 공사착수 전 사진

나) 부문별 공사 시공광경 및 감독원이 지시하는 공사

다) 준공 후 사진

7. 재료

가) 재료일반

자재는 KS규격 또는 동등 이상의 신품을 사용한다.

나) 자재는 시공에 편리하고 타공사에 지장이 없는 장소에 적재하

여야 한다.

8. 시공검사

가) 각 공사부분은 품질관리 검사 및 시험계획서에 표기된 공정

및 감독원이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받아 승인을

얻은 후 다음 공정에 옮긴다.

나) 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 입회

하에 시공하여야 하며, 계약자 임의로 시공하여 발생되는 제반

문제점은 계약자 부담으로 재시공할 것을 감독원이 지시 할 수

있다.

9. 안전관리

가) 계약자는 관계법령에 적합한 안전·보건관리 책임자를 선임하여

현장에 상주하게 한다.

나) 계약자는 발주처의 관리감독자 및 산업안전·보건담당자의 안내 및 지도에 따르며 지적사항 등에 즉시 개선 조치한다.

다) 계약자는 작업 장소 또는 공법 등에 위험이 있을때는 응급조치

및 적합한 방호 조치를 해야한다.

라) 작업장 내 유해위험요인 인지·발생 시 작업중단 및 감독원에게 보고하고 적절한 조치를 취한 후 작업을 재개한다

마) 공사실시에 따른 재해방지는 건축법, 건설산업기본법, 산업안전

보건법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법, 전기관계법

및 기타 규정에 따른다.

10. 기타사항

가) 기존 시설물의 철거는 업무에 방해가 되지 않도록 공정에

반영하여야 하며, 사전에 감독원과 협의 한다.

나) 공사 중 소음, 진동 및 분진에 대한 대비를 철저히 한다.

다) 공사가 끝나면 현장정리 정돈 및 청소를 실시하여야 한다.

라) 코킹 자재 및 색 등은 공사감독원과 협의 한다.

마) 고소작업 시 안전장비를 필히 착용한다.(안전장비 미착용 등 안전관리 사항 미이행 시 작업장 퇴출)

바) 로프작업 시 한국산업안전보건공단『작업의자형 달비계 안전작업 지침』을 따른다.

사) 본 공사는 국토교통부 표준시방서의 실링공사에 준한다.