규  격  서

과천시 제2실내체육관 건립공사 관급자재(H형강) 구매

2025.  3.

규  격  서

□ 건명: 과천시 제2실내체육관 건립공사 관급자재(H형강)

1. 적용범위 및 인도조건

가. 적용범위

본 규격서는 과천시 제2실내체육관 건립공사 관급자재(H형강) 구매를 위한 재질, 규격, 품질, 운반 및 보관, 납품 등에 관한 사항에 대하여 적용한다.

나. 인도조건 : 지정장소도착도

2. 일반사항

가. 계약상대자는 계약 내용 및 제반 법규 등에 따라 관급자재 납품관련 사항을 성실히 이행하여야 하며, 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 사항은 지시에 따라야 하고, 규격서대로 시행하기 곤란한 사안이 발생한 때에는 현황･문제점･대안･대안별 소요비용 등을 서면으로 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 납품 대상 공사의 시공자 및 감독관과 협력하여 자재의 납품이 원활히 추진되도록 하여야 한다.

다. 계약상대자는 계약과 동시에 H형강 물량을 확보하여야 하며, 공사 진척 사항에 따라 발주기관이 납품 요청서를 작성·요청하였을 때 납품을 하여야 한다. 자재의 납품이 요청 시일 내에 반입되지 않을 경우 지체배상금이 발생할 수 있다.

라. 본 규격서에서 따로 정하는 사항 이외의 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 정부입찰 및 계약 집행기준 등 관련 규정에 따르며, 본 규격서와 관련 규정이 상이할 경우에는 발주기관과 협의하여 결정한다.

3. 규격 및 수량

가. 규격 및 수량 : SHN275, 800×300×14×26mm 외 12종

※ 자세한 규격 및 수량은 내역서 참조

나. 본 수량 및 규격은 현장 여건에 따라 조정될 수 있으므로 이를 감안하여야 하며, 계약상대자는 규격 및 수량이 조정될 경우 발주기관 또는 건설사업관리단 및 시공업체와 협의하여 납품하여야 한다.

다. 납품물량 및 시기는 사전에 발주기관 또는 건설사업관리단 및 시공업체와 협의하여야 하며, 공정에 차질이 발생되지 않도록 납품하여야 한다.

라. 본당길이는 발주기관의 사용계획에 의거 길이별 수량산정 후 납품자에게 별도 통보한다.

4. 납 품

가. 납품기한: 계약일 ~ 2026.04.28.(건축공사 계약 종료 시)

나. 납품장소:　과천시 제2실내체육관 건립공사 현장(과천시 관문동 47, 274번지 일대

다. 납품은 분할납품이 가능하며 현장 공정에 지장이 없도록 발주기관 또는 건설사업관리단 및 시공업체와 협의하여 분할납품요청서 상의 기한 내 요구물량을 적기에 납품하여야 하며, 납품 시 감독관에게 관급자재 납품서 및 품질시험 결과(데이터)를 제출하여야 한다.

라. 관급자재는 발주기관의 요구 규격 및 길이에 따라 납품하여야 하며 자재 규격의 변동이 있을 경우 계약상대자는 천재지변, 화재 등 불가피한 경우를 제외하고 발주기관의 요청에 따라야 하고 추후 변경계약을 하여야 한다.

※ 한국산업표준(KS)에 의한 제조업체 롤링 마크가 표기 되어 있을 것

마. 인수검사 시 손상 또는 결점이 있는 제품은 공사일정의 영향을 주지 않는 범위 내에서 납품 일정을 협의하여 다시 납품 하여야 한다.

5. 재료 및 품질

가. 관급자재(H형강)에 대한 규정은 KS D 3515의 해당규격에 적합한 것이어야 한다.

나. 자재는 전 형상이 굽음이 없는 것으로 바른 것, 파손이 없는 것, 부식이 되지 않는 것을 사용하고 품질, 형태, 치수등이 "산업표준화법"에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품") 이어야 한다.

다. 각 자재는 규격별 KS 규정에 적합하여야 하며, 납품 시 제조업체의 시험성적서 및 해당 규격의 KS 인증서를 첨부하여야 한다.

라. 구성 재료 및 최종 납품 자재의 품질시험 및 기준은 KS규정을 원칙으로 하며 감독관의 요청이 있을 경우 재료의 품질시험 및 검사 등 증빙자료를 지체 없이 제출하여야한다.

마. 규격품으로서 KS 마크가 표시가 있는 것 또는 규격증명서가 있는 재료는 감독관의 승인을 받아 재료시험을 생략 할 수 있다.

바. 규격품 이외의 재료를 주요 구조부에 사용할 때에는 반드시 KS 및 JIS 규격에 의하여 인장시험 및 상온 굽힘 시험을 시행하고, 감독관의 승인을 받은 후 사용해야 한다.

6. 검수 및 검사

가. 해당 제품은 설치되는 구조물로서, 설치완료 후 환경에 유해한 물질이 배출․용출되지 않는 제품이어야 한다.

나. 모든 제품은 신품이어야 하며, 납품 시 자재공급원 승인요청서에 제조공장·제조일 등 제품의 세부 내용을 첨부하여야 한다.

다. 검수 시 제조업체의 시험성적서를 첨부하여야 하며 발주기관의 별도 시험요구가 있을 시 이에 응해야 한다.

라. 최종 자체검사를 실시하여 제작책임자의 승인을 얻은 제품은 발송부재에 대한 송장 및 검사성적표를 첨부해서 운반한다.

마. 계약상대자는 품질관리 시험결과에 대한 시험성적서 등 검수에 필요한 서류를 사전 제출하여야 하고, 검수는 감독관이 공장 또는 현장에서 수행하여 불합격품은 즉시 장외로 반출하며, 교환비용은 계약상대자가 부담한다.

7. 보증기간

가. 본 규격서에 의해 제작·구입되는 물품은 현장설치 검사 완료 후 1년간 책임 보증하여야 한다.

나. 보증기간내의 하자가 발생할 시는 계약자 부담으로 인접 토지 및 모든 시설물에 지장이 없도록 수선하여야 한다.

8. 보관 및 운반

가. 재료가 지면에 닿지 않도록 적당한 받침 각목을 설치한 후 적재하며 변형 및 오물, 유분 등 이물질에 오염되지 않도록 유의하여 보관한다. 규격 또는 재질이 상이한 것은 기호 또는 색채로 구별하여 혼동이 없도록 주의하여 정리한다.

나. 운반 및 상하차 도중에 변형이나 파손이 없도록 주의해야 한다.

9. 입회확인

본 물품의 제작과정에서 발주기관(감독관)이 필요 시 입회할 수 있으며 이때 시정 또는 지시하는 사항에 대하여는 지체 없이 조치하여야 한다.

10. 기타사항

본 규격서에 명기되지 않는 사항이라도 제작, 시험, 운반에 당연히 고려되어야 할 사항은 별도의 요구가 없더라도 KS 제품으로서 제조 및 납품자의 책임 하에 관리되도록 하여야 한다.