	문원 청계마을 공영주차장 조성사업

2-3장 안내표지판

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 안내표지판의 제작 및 설치에 적용한다.

1.2 공통사항

1.2.1 주차장 이용객이 보다 편리하게 주차장을 이용하도록 시행하는 작업으로 인위적인 혹은          자연적으로 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 예방하며 기술적인 문제점을 발주처와           충분히 협의 후 시행한다.

1.2.2 본 시방서와 제작설치 도면에 준하되 작업 전에 현장조사를 실시하고 설계서와 상이한           사항은 감독자와 협의 후 작업을 시행하도록 한다.

1.2.3 각종 문안, 글자체, 색상 등은 샘플을 반드시 제시하여 승인을 득한 후 전체 개소에 대한        작업을 시행 한다

1.2.4 작업에 필요한 제작도 및 시공도, 공정표등은 작업 착수 전에 작성하여 감독자에게 제출하        여 승인을 득한 후 작업에 착수한다.

1.2.5 시방서 및 설계 도면에 누락된 작업상 필요한 보완사항은 감독자와 계약상대자가 협의하여        시행한다.

1.2.6 안내표지판 제작설치에 사용되는 자재 중 감독이 시험 성적서를 요구하는 자재에 대하여는        감독에게 제출하여 승인을 득한 후 제작 시 적용한다

1.2.7 위치별, 공종별 1개소를 시범 설치하여 감독의 승인을 득한 후 전체 개소에 대한 작업을         시행해야 하며 필요시 문제점을 보완한다.

1.2.8 작업 시행 전에 공종별 작업 전 사진을 촬영하고 작업 완료 후에는 감독이 지정하는 양식        에 의거 전, 후 사진을 촬영하여 CD로 제출하고 준공 서류에 부착하는 사진은 별도의           양식에 의거 제출한다.

1.2.9 현장책임자는 작업 전 안전교육을 실시하여 각종 안전사고 발생 방지에 만전을 기한다.

1.2.10 표기문안은 현장설치, 실크 인쇄, 실사 출력 전에  반드시 견본품을 제시하며, 필요시 1:1        출력하여 감독으로부터 승인을 받은 후 제작 시행한다.

1.2.11 현장작업 완료시에는 작업장 주위의 정리 정돈 및 청소를 실시하며 기존 시설물의 손상        부분에 대해서는 즉시 원상 복구토록 한다.

1.2.12 계약상대자는 작업 중에 발생되는 사고나 피해사항에 대해서는 원상복구 및 변상을 해야        하며 이에 따른 민, 형사상 책임을 모두 진다

1.2.13 계약상대자는 준공계 제출 전에 컴퓨터 그래픽(일러스트레이트 등)으로 제작되는 문안에        대하여는 감독자의 검토를 받은 후 성과품을 CD에 저장하여 제출한다.

1.2.14 계약물품에 대하여 대한민국, 또는 기타 국가에서 보호되는 지적재산권(특허, 실용신안          및 의장등록 등)의 침해를 이유로 제3자로부터 어떠한 청구도 받음이 없이 인도를 받을         수 있도록 보장하여야 한다.

1.3 품질보증 기간(하자기간)

본 안내표지판 품질 보증기간(하자기간)은 작업 완료일(검수완료일)로부터 1년으로 하며, 품질보증 내용(하자내용)은 사용 재질의 변형, 변색, 탈락, 들뜸을 포함한 모든 사항을 하자내용으로 한다.

1.4 재료기준

1.4.1 사용재료는 한국산업규격(이하 KS라 한다)의 표시가 있는 신품을 원칙으로 한다. 다만,          KS 표시품이 없을 경우와 외산재료의 경우는 소정의 절차에 따라 감리단의 승인을 득한다.

1.4.2 재료선정에 따른 각종 시험성적표는 국,공립 기관에서 실시하는 결과에 따른다.

1.4.3 모든 재료는 감리단의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용하며, KS 표시품은 감리단        의 판단에 따라 검사를 생략할 수 있다.

2. 제작설치

2.1 외부벽면사인(규격 : 채널사인 / H=420,790)

2.1.1 표기문안에 대하여는 현장조사 후 감독자의 승인을 받고 컴퓨터를 사용하여 정교하게            제작토록 한다.

2.1.2 각종 그래픽 내용. 문안. 글자체. 색상 등은 반드시 견본품을 제시하여 승인을 득한 후           전체 개소에 대한 제작 작업을 시행한다.

2.1.3 디자인 시안은 다음과 같은 규격으로 출력하여 감독원과 협의 승인 후 실사출력 한다.

: 시안 - 칼라(A3)

2.1.4 사용재질은 광확산 폴리카보네이트위 지정색상 듀플렉스 시트 컷팅 제작한다.

2.1.5 LED는 순정품을 사용하고 구조체 내부에 사용되는 SMPS 및 누전차단기는 사용되는 LED        용량에 부합되도록 설치하여야 한다.

2.1.6 사용되는 LED 및 SMPS는 향후 유지관리가 편리하도록 설치하여야 한다.

2.1.7 LED연결에 사용되는 전선은 내열전선을 사용하여야 하며, 누전차단기(15A), 아연후렉시볼        (주름관:22mm), 콘센트매입&노출형박스 등을 설치하여 향후 유지관리가 쉽고 조립이           용이하게 설치한다.

2.1.8 출력물 부착 시 기포, 들뜸 현상 등이 발생되지 않도록 밀실하게 부착한다.

2.2 주차장입구사인, 주차출차사인, 시설안내사인

2.2.1. 조명형 유도표지판은 제작도면을 기준으로 제작하고 도면에 누락된 사항은 감독자와 협의        하여 승인을 득한 후 제작설치 한다.

2.2.2 LED는 순정품을 사용하고 구조체 내부에 사용되는 SMPS 및 누전차단기는 사용되는            LED용량에 부합되도록 설치하여야 한다.

(1모듈:60W-1EA / 2모듈:60W-1EA,30W-1EA / 3모듈:60W-2EA / 4모듈:60W-3EA)

2.2.3 사용되는 LED 및 SMPS는 향후 유지관리가 편리하도록 설치하여야 한다.

2.2.4 LED연결에 사용되는 전선은 내열전선을 사용하여야 하며, 누전차단기(15A), 아연후렉시볼        (주름관:22mm), 콘센트매입&노출형박스 등을 설치하여 향후 유지관리가 쉽고 조립이           용이하게 설치한다.

2.2.5 표기문안에 대하여는 감독자가 제공하는 문안을 참고하여 디자인하고 감독자의 승인을 득        한 후 제작토록 한다.

2.2.6 각종 그래픽 내용. 문안. 글자체. 색상 등은 반드시 견본품을 제시하여 승인을 득한 후           전체 개소에 대한 제작 작업을 시행한다.

2.2.7 바탕 면은 3T 광확산PC위, 블랙아웃시트 위, 조명용 시트를 컷팅 제작하여 부착 시 기포,        들뜸 현상 등이 발생되지 않도록 밀실하게 부착한다.

2.2.8 방향유도표지판 설치 시 좌,우 수평 등을 고려하여 천정에 플레이트 앙카볼트 고정하고,         지장물 등으로 지지봉 모듈별 설치가 어려울시 중간에 수평바를 설치하여 기울어짐 등이        발생되지 않도록 설치한다.

2.2.9 천장고정용 강관과 본체의 강관의 연결부는 천장마감 위쪽에서 체결되게 하여 설치 후           노출되지 않도록 한다.

2.2.10 본체에 연결되는 베이스플레이트의 볼트는 풀림방지볼트너트를 사용하여 주차장의 진동        에 의해 볼트가 풀리는 것을 방지한다.

2.2.11. 볼트, 너트는 부식방지를 위해 스테인리스 스틸 제품으로 사용하며 규정에 적합한 것으        로 결함이 없어야한다. 결합부분의 바탕면과 동일한 색으로 분체도장한다.

2.2.12. 그 외에 보강철물이 필요하다 판단될 시에는 별도의 명기가 없어도 모두 설치하되 설치        전 재료의 형상, 치수, 방부 및 표면처리 등은 감독원과 협의하여 설치한다.

2.2.13 착수 전 공작도, 견본품, 각종 시험 성적서 등을 제출하여 감독원의 승인을 득한다.

2.3 각종 안내사인 아크릴(5T, 8T 외) 위 UV출력, 포메스위 AL점자

2.3.1 설치대상 : 5종

품 명	규 격	비 고
엘리베이터층안내	300×500
실명사인,화장실표지(벽부)	250×250
엘리베이터층표지, 엘리베이터점자, 화장실점자	각종
시설안내표지(돌출)	250×300
계단실층표지, 계단실층간표지	180×250
EPS/PS/TPS/AV 명판	120×50

2.3.2 안내사인의 규격은 현장여건에 따라 상이 할 수 있으므로 반드시 현장 조사 후 위치별 규       격을 각각 적용하여 제작설치 한다.

2.3.3 표기문안에 대하여는 감독자가 제공하는 문안을 참고하여 위치별로 디자인하고 감독자의        승인을 득한 후 제작토록 한다.

2.3.4 각종 그래픽 내용. 문안. 글자체. 색상 등은 반드시 견본품을 제시하여 승인을 득한 후 전       체 개소에 대한 제작 작업을 시행한다.

2.3.5 실사출력은 UV출력를 사용 출력 한다.

2.3.6 제작된 문안(실사출력물 또는 시트)은 아크릴 과 포멕스위에 들뜸이나 기포 등이 발생되지        않도록 밀실하게 부착하고, 좌, 우 여백 및 수평 등을 고려하여 정확한 위치에 코오킹을         사용하여 부착마감 한다.

2.4 장애인주차, 고속충전, 자전거주차안내표지

2.4.1. 안내사인의 규격은 현장여건에 따라 상이 할 수 있으므로 반드시 현장 조사 후 위치별 규        격을 각각 적용하여 제작설치 한다.

2.4.2 표기문안에 대하여는 감독자가 제공하는 문안을 참고하여 위치별로 디자인하고 감독자의         승인을 득한 후 제작토록 한다.

2.4.3 각종 그래픽 내용. 문안. 글자체. 색상 등은 반드시 견본품을 제시하여 승인을 득한 후 전        체 개소에 대한 제작 작업을 시행한다.

2.4.4 실사출력은 UV출력를 사용 출력 한다.

2.4.5 출력물 부착 시 좌, 우 여백 및 수평 등을 고려하여 정확히 부착하며, 부착불량으로 인한        들뜸, 굴절 및 기포현상 등이 발생하지 않도록 정밀하게 부착한다.

3. 안전에 관한 사항

3.1 안전

3.1.1 현장작업은 부주의에 의한 각종사고의 발생요인을 사전에 제거한다.

3.1.2 당일 작업 종료 후에는 현장정리에 철저를 기하고 폐자재는 반드시 수거하여 일괄폐기

토록 한다.

3.1.3 작업 시 아래 주의사항을 철저히 준수하고 승객 안전에 최선을 다한다.

(1) 안내표지판에 전기배선 연결시  트립(Trip) 및 쇼트 (Short)로 인한 단전사고가 발생하지        않도록 주의하고 절단부위는 절연 테이핑 등 마감처리를 철저히 한다.

(2) 작업완료 후에는 현장정리를 실시하고 역무실에 작업완료 보고 후 철수하여야 한다.

(3) 화재사고 예방

① 용접 및 절단 작업시 소화기를 항상 비치하여야 한다.

② 용접 및 절단 작업장 주변에 퇴적된 먼지 및 가연성물질을 제거한 뒤 작업에 임한다.

3.1.4 본 사업 시행중에 발생되는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리             는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에         기한 경우에는 발주처와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

3.1.5 계약상대자는 현장 시공 시 작업 전, 후 이상 유무를 확인하여 안전사고를 사전에 방지          해야하며, 당일 작업 완료 후 에는 이상 유무를 감독자에게 반드시 통보한다.