수영장 용수 수질검사 보고

(2025년 1분기)

체육시설 설치 이용에 관한 법률 시행 규칙 제23조(안전, 위생기준)법 별표6의 기준에      의거 수영장 용수 수질검사 의뢰에 따른 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

□ 수질기준 및 측정결과

검 사 항 목	기 준	결 과
총대장균군수	시료10ml 5개중, 양성2개 이하	0
결합잔류염소	0.5mg/L 이하일 것	0.17
유리잔류염소	0.4~1.0mg/L이하	0.72
과망간산칼륨소비량	12mg/L 이하	6.8
수소이온농도	5.8~8.6	6.9
탁 도	1.5NTU	0.22
비 소	0.05mg/L 이하	불검출
수 은	0.007mg/L 이하	불검출
알 루 미 늄	0.5mg/L 이하	0.03
판 정	적 합

□ 정비관리 및 현황

○ 활성탄 및 EPD여과기 여재교체(연1회)

○ 여과기 여재세척 및 집모기 분해 점검(4회)

○ 수질검사(반기1회) 외부전문기관 위탁

구 분	수 질 관 리	주 기	측 정 결 과
시민회관 수영장	• 탁도, pH, 잔류염소측정 • 여과기 역세 • 약품 투입(소독제, 응집제) • 자동 크리너 (22시~05시)	자체검사 (매일) / 전문기관 (연 2회)	• 잔류염소 : 0.72 • 수소이온농도 : 6.9 • 탁도 : 0.22 • 수온(26~30℃) : 29.5
청소년수련관 수영장			• 잔류염소 : 0.55 • 수소이온농도 : 7.8 • 탁도 : 0.28 • 수온(26~30℃) : 29

○ 수질검사(일2회) 자체검사