볼링기계설비 유지관리용역 시방서

2021. 12.

과천도시공사

Ⅰ. 일반사항

본 시방서는 과천도시공사(이하 공사‘발주기관’이라 함)의 볼링장 기계시설유지관리용역에 적용하며, 입찰자 (이하 ‘계약상대자’라 칭함)는 계약서에 따로 명시한 경우 외에는 본 시방 사항에 의거 시행하여야 한다.

제1조 (계약유효기간)

①본 용역의 유효기간은 2022. 1. 1. ∼ 2022. 12. 31.(12개월)한다.

다만, 본 계약 종료 후 공사(발주기관)의 사정으로 다음 계약이 늦어질 경우, 새로운 계약이 체결되기 전까지 본 계약을 연장할 수 있다.

제2조 (용역대금 지급 및 방법)

①용역대금은 월 1회 지급함을 원칙으로 하되, 계약 상대자의 청구일로부터 5일 이내에 지급하며, 계약이행 기간이 1개월 미만일 때에는 일할(日割) 계산에 의한 방법으로 지급한다.

②계약상대자는 임금 지급 시 종업원이 업무에 충실할 수 있도록 공사(발주기관)가     제시한 원가산출서 내용 중 임금에 해당하는 금액(낙찰율 적용)을 근거로 노무비를     지급하여 저임금으로 인한 이직을 방지하고 업무 효율성이 증대 되도록 하여야 한다.    공사(발주기관)는 계약상대자의 종업원 임금 지급의 적정성 확인을 위하여 계약상      대자 임금지급에 대한 확인을 할 수 있으며, 계약상대자는 공사(발주기관)의 확인       및 적정임금 보장 요구에 성실히 응하여야 한다.

제3조 (국가적 재난에 따른 휴장 시 용역대금 지급 방법)

①국가적 재난에 따른 휴장이란 각종 감염병(예, 코로나19 등)등으로 인하여 국가 또는

지자체에서 볼링장 휴장 명령을 말한다.

②휴장 중 지급일수는 휴장기간 중 평일 일수로 하며, 청구금액은 원가산출서(낙찰율     기준) 노무비의 70%을 청구한다.

③휴장 기간 중 볼링기계의 사전점검 및 재개장 시 정상운영에 대비하여 주당 2명,      3일 이상 볼링기계를 점검 한다.

제4조 (종사원의 채용과 결원 보충)

①계약상대자는 계약이행에 필요한 인원을 계약체결과 동시에 계약조건에 의거 투입    하여야 한다. (현장책임자 1명, 종사원 2명)

②계약상대자는 종사원을 채용 또는 직원 결원 시 즉시 보충하고 이를 공사(발주기     관)에 통보 하여야 한다.

제5조 (종사원의 현장관리 투입 배치)

①계약상대자는 용역기간 중 매일 2명이상의 종사원을 현장에 상주근무 시켜야 한다.

단, 근무 시간대별 상주인력 배치 세부사항은 공사(발주기관)와 협의 조정할 수 있다.

②계약상대자는 상주인력 이외에도 기계, 전산, 레인 분야 전문가 각 1인을 확보하여

현장 문제발생시 즉시 지원 투입하여야 한다.

③계약상대자는 직원 채용 시 이력서 1통을 공사(발주기관)에 현장 투입 승인요청을    하여야 한다.

④공사(발주기관)는 계약상대자의 종사원 중 부적당한 자에 대한 교체를 요구할 수

있으며 계약상대자는 공사(발주기관)의 요구에 응하여야 한다.

제6조 (종사원에 대한 책임)

①계약상대자는 종사원 인사 및 보안유지 등 용역수행과 관련한 종사원의 모든         행위에 대하여 일체의 책임을 진다. 특히 용역수행 중 발생할 수 있는 신체적 이상을    미연에 예방하여야 하며, 이의 소홀로 발생한 문제는 계약상대자가 일체의 책임을 진다.

②계약상대자는 종사원의 건강, 신원, 위생, 복무기강 등의 유지에 관한 일체와 고의    혹은 과실로 인한 사고, 인명손상 기타 법률상에 관한 일체의 책임을 진다.

③계약상대자는 종사원에 대하여 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법,     직업안정법 등 제반 법률상 사용자로서의 책임과 의무를 가진다.

④계약상대자는 종사원에게 배정된 피복비로 통일된 복장과 함께 계약상대자의 소속    직원임을 명료하게 하여야 하며, 항상 복장을 깨끗이 하여 불쾌감을 주지 않도록 관    리 하여야 한다.

⑤계약상대자는 주기적으로 종업원의 친절 교육을 실시하여야 하며, 만약 종업원으로    인하여 친절에 대한 중대한 민원발생시 계약을 해지 할 수도 있다.

제7조 (현장 책임자)

① 계약상대자는 계약업무를 이행함에 있어 계약상대자를 대리한 현장책임자를 선임    하고, 다음 임무를 담당하게 한다.

가. 당해 현장에 근무하는 계약상대자의 종사원에 대한 노무관리 및 작업상 지휘감독

나. 계약상대자의 종사원에 대한 복무규율의 유지

다. 본 계약 업무이행에 관한 공사(발주기관)와의 업무연락 및 조정

② 공사(발주기관)는 본 계약업무 이행과 관련된 사항을 현장책임자에게 지시하여야    하며, 부득이한 경우 계약상대자의 종사원에게 직접 지시하여 처리할 수 있다.

③ 계약상대자는 현장 책임자 선임 사항을 서면으로 공사(발주기관)에게 통지한다.      이를 변경한 경우에도 같다.

제8조 (장비, 기계, 공구의 확보와 유지관리)

①본 계약업무 이행에 계약상대자가 필요로 하는 장비, 기계 및 공구는 공사(발주      기관)의 장비, 기계 및 공구를 사용 할 수 있으며, 계약기간 만료 시 정상의 상태로     반납하여야 한다.

※공사가 보유하고 있지 않은 장비에 대하여서는 계약상대자의 부담으로 한다.

②공사(발주기관)는 계약상대자가 구비한 장비에 대하여 수시로 검사하여 수리를       요하는 장비 이거나 장비로서 적합하지 않다고 판단될 경우 수리 또는 교체를 요구할

수 있다.

③계약상대자가 용역장비를 반출코자 할 때는 공사(발주기관)의 승인을 받아야 한다.

제9조 (용역소요물품의 공급과 사용)

①용역수행에 소요되는 용역재료는 시설물의 수명 등을 고려하여 공사(발주기관)의     승인을 받은 후 사용하여야 한다.

②계약상대자는 용역수행에 필요한 소모품등 필요한 용품을 미리 예측 확보하여야 한다.

제10조 (사무실 등의 제공)

①계약상대자가 계약이행을 위하여 시설물 내에서 사용하는 종사원의 사무실(대기실)

창고, 전력 및 용수 등은 공사(발주기관)가 무상으로 제공할 수 있으며, 대기실의 집    기 등은 계약상대자가 부담한다.

②계약상대자는 공사(발주기관)에서 제공 받은 사무실 등을 제3자에게 제공하거나 원    형을 변경시키지 못한다.

제11조 (유지보수의 책임 및 응급조치의 의무)

①계약상대자는 용역을 수행하는 시설 및 환경을 항상 청결하게 유지 관리하여야       하며, 완전한 상태로 유지관리하기 위하여 최선의 예방조치를 취하여야 한다.

②계약상대자는 용역수행을 위해 타 시설물을 손괴 시에는 즉시 공사(발주기관)에      보고하고 손괴한 시설물을 복구하여야 한다.

③긴급 또는 예측할 수 없었던 사태의 발생으로 긴급조치를 취하여야 할 필요가 있을    때 계약상대자는 그의 책임 하에 적절한 조치를 취한 후 즉시 공사(발주기관)에 보고    하여야 한다.

제12조 (규정 등의 준수이행)

①계약상대자는 용역을 수행함에 있어서 공사(발주기관)의 제 규정과 규칙을 준수      이행하여야 하며, 안전에 필요한 지정된 교육을 받아야 한다.

②관리업무에 관한 공사(발주기관)의 개선 및 시정조치 등의 요구가 있을 시 이에 응

해야 한다.

제13조 (근무계획 및 보고)

①계약상대자는 스스로 수립한 업무처리 계획에 의해 용역 업무를 수행한다. 그러나    필요한 경우 공사(발주기관)는 계약상대자에게 용역업무 이행을 위한 지시나 요구를    할 수 있다.

②계약상대자는 계약 체결 후 7일 이내에 용역범위 내에서 각 분야별 세부관리계획서    를 공사(발주기관)에 제출 하여야 한다.

③긴급한 상황 등 필요한 경우 공사(발주기관)는 계약상대자에게 계약업무의 처리상

황 보고를 수시로 요구할 수 있다.

④계약상대자는 공사(발주기관)의 요구가 있으면 보고서 등의 서류를 작성하여 업무    처리 상황을 신속하게 보고하여야 한다.

제14조(업무감독 및 금지사항)

①계약상대자는 용역업무수행과 관련 공사(발주기관)의 지시사항 및 시정요구가 있을    경우 이에 따라야 한다. 단, 공사(발주기관)는 계약업무수행과 무관한 부당한 지시를    할 수 없다.

②시설물 내에서 문서와 물품 등을 습득한 경우에는 즉시 공사(발주기관)에 신고       또는 반환 하여야 한다.

③계약상대자는 업무수행과 관련 여부에도 불구하고 시설물 내에서 다음의 행위를      행하여서는 안 된다.

1.시설물 내 근무자의 업무진행을 방해하는 행위

2.직무상 필요한 경우를 제외하고 시설물내의 설비현황 등 업무상 습득한 지식을 외부       에 누설하는 행위

3.담당업무 이외의 타 업무를 간섭하거나 소관업무를 태만히 하는 행위

4.사전 허가 없이 출입금지구역에 출입하거나 시설물 내에서 소란한 행동을 하는 행위

5.기타 공사(발주기관)가 금지하는 행위

④공사(발주기관)의 정당한 지시사항에 불응하거나 금지사항을 위반한 종사원에        대하여 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있다.

제15조 (계약해지)

①계약상대자가 다음 각 호의 하나에 해당 되었을 때 공사(발주기관)는 계약상대자에    게 계약해지통보를 함으로서 계약의 전부를 즉시 해지할 수 있다.

1.계약상대자가 파산선고를 당했거나 또는 파산신청을 하였을 경우

2.계약상대자가 해산명령을 받았거나 해산을 결의하였을 경우

3.기타 계약상대자가 도저히 계약이행능력이 없다고 인정될 경우

②계약상대자 또는 그 종사원이 다음 각 호에 해당하는 때에는 공사(발주기관)는 계    약의 전부를 계약해지 1개월 전 사전 통보를 통하여 해지할 수 있다.

1.공사(발주기관)의 기밀을 누설하거나 업무(공무)처리를 방해 또는 지연케 하는 행위

2.시설물내의 문서 또는 물품을 수요기관의 승인 없이 반출 또는 훼손하였을 경우

3.고의 또는 선량한 관리자로서의 의무를 태만히 하여 시설을 손괴하였거나 중대한     사고를 야기하였을 경우

4.제14조의 금지행위를 위반하여 공사(발주기관)로부터 시정 요구를 받았음에도         불구하고 이를 시정하지 않았을 경우

5.계약상대자가 본 계약조항을 위반 또는 불이행하였거나 용역업체로서 부적당하다     고 공사(발주기관)가 인정할 만한 사유가 발생하였을 경우

③위 ①,②항의 규정에 의하여 계약이 해지되었을 때 공사(발주기관)는 계약상대자      에 대하여 일체의 배상책임을 지지 아니하며 계약상대자는 계약해지 및 배상에 대한    이의를 제기할 수 없다. 또한 계약상대자는 공사(발주기관)로 부터 지급받은 공구       및 자재를 목록에 의거 공사(발주기관)에 인계하여야 한다.

④전항의 인계가 완료될 때까지는 공사(발주기관)는 계약상대자의 소유물에 대한       반출을 제한 할 수 있다.

제16조 (손해배상책임)

①계약상대자는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 공사(발주기관)에 원상복구 또는      손해배상의 책임을 진다.

1.계약상대자 또는 그 종사원의 귀책사유로 인하여 시설물 내에 근무하는 직원 및      출입하는 자에게 상해를 입혔을 때

2.계약상대자 또는 그 종사원이 공사(발주기관)의 소유시설 및 물품을 망실 또는        훼손 하였을 때

3.기타 계약상대자 또는 그 종사원이 공사(발주기관)의 건물 또는 시설에 손해를        끼쳤을 때

제17조 (영업수익 손실배상책임)

①계약상대자는 유지관리 이행 소홀로 다음 각 호의 중대한 고장이 발생, 볼링기계      운행정지/기계작동불능/전산장비시스템 마비 등 운행에 막대한 지장을 주어 영업에     중대한 지장을 주는 경우 즉시 보수하여야 하나, 최대 4시간 이내에 보수하지 못하     여 지속적으로 영업 지장을 초래할 때는 4시간 이후 지속경과 시간에 대하여 영업수     익 손실배상의 책임을 진다.

1.기계부품, 용접부위 파손으로 기계가 정상작동 하지 않을 경우

2.경미한 고장(볼걸림, 핀쌓임)일지라도 1게임 동안 동일한 고장이 3회 이상 발생한

경우

3.전산장비의 온라인, 점수입력에 마비가 발생한 경우

4.기술력, 인력부족 등 기타사유로 인해 기계 또는 전산장비가 작동하지 않을 경우

5.볼링기계 설비의 전기적인 단락, 누전 등에 의해 기기 사용에 위험 요소가 있다고

공사(발주기관) 판정을 하였을 때

②계약상대자는 유지관리 이행 소홀로 다음 각 호의 경미한 고장이 발생, 기기운전은    할 수 있으나 영업에 지장을 주는 경우 즉시 보수하여야 하나, 최대 24시간 이내에     보수하지 못하여 지속적으로 영업 지장을 초래할 때는 24시간 이후 지속경과 시간에    대하여 영업수익 손실배상의 책임을 진다.

1.경미한 고장이 빈번히 발생되어 운영에 지장을 줄 경우

2.전산장비 오류로 온라인, 마감집계에 경미한 지장을 줄 경우

3.볼에 이물질이 묻어 게임에 지장을 줄 경우

4.정비기에 문제가 발생해 정상적인 레인 정비가 어려울 경우

5.기계 장비에서 소음이 발생하여 고객에게 불쾌감을 주는 경우

③영업수익 손실배상액은 아래의 방법에 의해 산출한다.

1.손실배상액은 레인운영 가동율에 관계없이 사고발생 시간을 기준으로 산출 한다.

2.구체적 산출은 “시간당 볼링장 대관료×정지시간 = 배상액”의 계산식을 적용한다.

시간당 볼링장 대관료는“과천시 시민회관 운영 및 사용에 관한 조례”에 정함에 따르     며, 정지시간의 경우 최대 보수조치 시간을 초과한 보수지속경과시간을 말하나, 업장     이 운영되지 않는 시간까지 포함되지는 않는다.

④영업일 20시 이후에 발생한 중대한 고장 및 경미한 고장에 대해서는 익일 영업시간    이전에 보수조치 하여야 하며, 그렇지 않을 경우 익일 영업시간부터 보상하여야 한다.

⑤배상 사유가 발생한 경우 공사(발주기관)는 영업수익손실배상 청구를 하여야 하며,

계약상대자는 배상청구에 성실히 응하여야 한다. 공사(발주기관)는 계약상대자가 배상

청구에 응하지 않을 경우 용역대금 지급시기를 임의로 조정할 수 있으며, 부득이한     경우 본 시방서 제14조의 절차를 이행할 수 있다.

제18조 (영업수익 손실배상책임 예외 및 성실 보수 의무)

①유지관리 이행의 소홀로 인한 책임과 무관한 정전, 천재지변, 건축물 보수공사 등

불가항력적인 사유로 운행정지가 발생한 경우는 영업수익 손실배상 책임의 대상에서

제외한다.

②최대 보수조치시간 이내에 고장을 보수하여 볼링장 영업을 정상화 하였을 지라도

고의적인 태만 등 불성실한 보수 조치가 있을 경우 공사(발주기관)는 현장책임자 및    종사원의 문책 및 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

제19조(하도급 및 채권양도금지) 계약상대자는 용역의 일부 또는 전부를 제3자    에게 하도급 및 양도 위임할 수 없다.

제20조 (업무지시) 본 계약에 관한 업무지시 중 통상적이거나 경미 또는 긴급한      사항은 구두로 행할 수 있으며, 그 이하의 사항은 문서로 행한다.

제21조(볼링장 및 기타 직원과의 관계) 계약상대자는 공사(발주기관) 볼링장      직원의 볼링장 운영과 관련된 타당한 업무상 지시가 있을 경우 이에 따른다.

제22조(과업내용의 변경) 용역수행의 범위, 근무형태 등 기타 경미한 근무조건을    변경하고자 할 때에는 공사(발주기관)와 계약상대자 서로의 합의에 의하여 변경할      수 있다.

제23조(청렴계약이행의 의무 등) 본 용역은 공사(발주기관)와 계약상대자 간       상호 청렴계약이행의 의무를 가지고 수행하며 별도 첨부된 ‘청렴계약 특수조건’, ‘청     렴계약 입찰특별유의서’, ‘청렴계약이행각서’등에 근거하여 이행한다.

제24조(어구해석) 본 시방서의 각 조항에 대한 해석에 이견이 있을 경우 공사(발주    기관) 과 계약상대자가 상호 합의하여 결정하며, 합의가 이루어지지 않을 경우 공사     (발주기관)의 해석에 따른다.

Ⅱ. 세부사항

1. 용역관리 범위 및 대상 개요

가. 용역수행시설의 위치 : 경기도 과천시 통영길 5 시민회관 內 볼링장

나. 용역의 주요업무

1) 볼링기계(전산정비포함) 및 레인 총괄관리업무

2) 볼링기계(전산장비포함) 운전감시업무 및 일상 순시점검 업무

3) 대상 시설에 대한 정기 점검, 측정, 정비 업무

다. 주요관리대상 시설

1) 기계 : AMF 82-90XLI 12레인

2) 레인 : SPL 합성레인 12레인

3) 전산장비 : Conqueror 1식

4) 기타 부대장비

라. 볼링장 운영 시간

1) 평일 : 10:00 ∼ 23:00

2) 주말 및 공휴일 : 10:00 ∼ 21:00

※각종행사 등 공사(발주부서)의 사정으로 운영시간은 다소 변경될 수 있음

2. 용역관리 기본사항

가. 현장책임자의 지정 : 책임자 지정 및 공사(발주기관)에 통보

나. 용역수행에 필요한 도서류 인도

계약상대자는 본 용역이행에 필요한 다음 각 호의 도서를 원본 또는 사본의 형식으

로 공사(발주기관)로부터 인수 받아 정리 보관한다.

1) 볼링기계 매뉴얼

2) 전산장비 매뉴얼

3) 레인정비기 매뉴얼

4) 원 시공자 관련 기록(상호, 담당자 등)

다. 관리용 기록 서류의 작성 및 보관

계약상대자는 관리용 기록서류로서 다음의 각호의 서류를 작성하여 보관한다.

1) 공사보유 공구 대장 및 공사 보유 부품 대장

2) 계획, 보고서류 : 월간 및 연간 작업계획표 등

라. 용역비의 청구 및 제반 행정 업무

1)계약상대자는 매월 1일 전후에 용역대금을 공사(발주기관)에 청구 하여야 한다.

2)용역대금 청구 구비서류는 청구공문, 청구내역서, 입금통상사본, 세금계산서 등

3. 총괄관리업무

가. 계획입안업무

계약상대자는 관리업무를 계획적으로 실시하기 위하여 다음의 계획서를 작성하여

공사(발주기관)에 제출한다.

1) 용역운영 계획서(인력운영, 시설유지관리, 장비운영 및 공급, 부품확보 등)

나. 보고, 연락, 조정업무

계약상대자는 관리업무의 실시에 대해 공사(발주기관)에 대하여 이하의 보고,

연락, 조정 등의 업무를 행한다.

1) 투입인력에 대한 신상(이력서 등)

2) 일상점검 등에 의해 발견된 고장부분 수리 부분 보고 및 의견 건의

3) 사고의 발생 및 비상시에 있어서 긴급 연락

다. 기록의 분석업무

계약상대자는 부품, 정비오일 등의 사용 사용량 이외의 운전, 점검 등에 관한 기록

을 실행하여 그 결과를 공사(발주기관)에 보고한다.

라. 입회업무

1) 유관기관의 검사(소방, 안전 등)의 경우는 계약상대자는 원칙적으로 입회 한다.

2) 볼링장 수리, 개량공사 등의 경우에는 공사(발주기관)와 협의 입회 한다.

마. 기타의 관리업무

1) 매뉴얼 등 지침서/도서류 정비보관

2) 공구, 기구 및 대장의 관리

3) 소모품 및 예비품의 재고관리

4) 사고의 발생 및 비상시의 응급처치

4. 점검 업무 및 공구류의 확보

가. 일일, 주간, 월간 점검 업무

계약상대자가 실시하여야 할 점검 업무의 종류는 다음과 같다.

1) 점검종류 : 일일점검, 주간점검, 월간점검

2) 점검기록 관리 : 점검체크리스트에 의한 점검 및 기록 유지

나. 관리업무에 필요한 계측기, 공구류, 보호구류

기계설비 운영 및 점검업무에 사용되는 계측기, 공구, 보호구 등은 다음과 같으며

이는 계약상대자가 부담해야 한다.

1) 계측기류

① 테스터

② 절연저항 측정기

③ 조도계 등

2) 공구류

① 일반공구 : 통상적 사용 공구

② 특수공구 : 볼링장비 관리용 공구 1set

(공사 보유 공구 현황 참조 및 기간만료 후 반납)

3) 보호구류 등

5. 설비 유지관리 및 보수업무

가. 일반 관리 업무

1) 볼 파손 수리 작업

①볼 파손 발생 시 원인을 즉시 파악하여 보수 작업을 행한다.

②파손된 볼에 대한 수리 작업(샌딩, 폴리싱)을 해야 할 책임이 있으며, 수리가          불가능할 정도의 파손 시 해당하는 볼을 변상 할 책임도 있다.

2) 기계실 청결 관리

①안전사고를 예방하기 위하여 공구, 물품 등을 매일 정리정돈 해야 한다.

②볼링장의 청결을 목적으로 기계실, 기계 바닥, 출입 통로 등을 항상 청결을            유지 한다.

3) 핀 관리

①핀에 파손이 발생하거나 수명이 다하여 교체가 필요한 경우에는 교체 후 공사         (발주기관)에 교체 사유, 수량 등을 보고 해야 한다.

나. 기계 관리 업무

1) 고장 시 수리 업무

①핀 쌓임, 볼 걸림 등 고장(에러) 발생 시 즉시 처리함과 아울러 원인을 파악           하여 즉시 보수 작업을 시행해야 한다.

2) 사전 예방 정비 업무

①문제가 발생하고 있거나 발생에 우려가 있는 레인에 대하여 영업에 최대한     지장을 주지 않는 시간을 선택하여 사전에 보수 작업을 시행 한다.

②계약상대자는 공사가 제시한 일일, 주간, 정비를 성실히 이행해야하고 공사(발주기관)는 계약상대자의 성실이행 여부를 점검을 할 수 있는 권한을 가지며, 불이행 시 시정 명령 등의 필요한 조치를 할 수 있다.

3) 보수 부품 사용 및 반납

①기계, 전산 장비에 소요되는 모든 부품은 AMF사의 정품을 사용해야 한다.            다만, 불가피하게 정품 사용에 문제가 발생할 경우 AMF사의 정품과 제품의           성능, 외관에 현저한 차이가 없을 때 공사(발주기관)의 승낙 후 사용 한다.

②시설 보수에 사용되는 모든 부품(소모품 포함) 구입 및 조달은 계약상대자의          책임이며 관리 소홀에 의한 불용과는 상관없이 구성품의 성능이 노후 되어 교체         가 필요한 경우 공사(발주기관)의 책임으로 한다.

4) 기계 각 구성 품 먼지 제거

①기계 고장 방지 및 수명 연장을 목적으로 먼지제거 및 각 구성품의 이물질            제거 작업을 공사(발주기관)가 제시한 정비지침서에 의거 성실히 이행해야 한다.

5) 전기적 문제 발생의 책임 분계

①볼링기계 전원 공급 등 전기적인 문제가 발생할 경우 자동전압조정기 2차 측          주 차단기를 기준으로 하여 차단기 1차 측은 공사(발주기관)가 2차 측은 계약          상대자의 책임으로 구분한다.

단 책임 분계점 2차 측의 원인으로 자동전압조정기 및 공사 전기 선로를 통한          파급사고 발생 시 계약상대자의 책임으로 한다.

6) 세부 점검 내역

① 스위퍼 및 스위퍼 아암 점검

- 스위퍼 암의 변형 및 파손 여부 확인 교체

- 슬라이드 바 및 스위퍼 마운트 브라켓 파손 여부 확인 교체

- 볼트, 너트 조임 상태 점검 및 조임 작업

- 구리스, 오일 상태 점검 및 주입 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

② 테이블 점검

- 로드의 변형 여부 점검 및 조정

- 셀 및 리스 폿 레버의 변형 상태 확인 점검 및 보수 작업

- 부속 스위치 점검 및 보수 작업

- 구리스, 오일 상태 점검 및 주입 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

③ X-YOKE 및 핀 컵 점검

- X-YOKE 파손 여부 확인 교체

- 베어링 마모 상태 및 스프링 장력 점검 및 보수 작업

- 핀 컵 파손 여부 확인 교체

- 레크의 파손 여부 확인 교체

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

④ 빈&셔틀 점검

- 빈, 셔틀 핀 홀더의 마모 파손 여부 확인 교체

- 빈, 셔틀의 스프링 장력 점검 및 보수 작업

- 부속 자재 점검 및 보수 작업

- 쇼크 마운트 및 고무 범퍼 파손 여부 확인 교체

- 트랙의 롤러 상태 점검

- 핀 가이드 파손 여부 확인 교체

- 볼트, 너트 조임 상태 점검 및 조임 작업

- 구리스, 오일 상태 점검 및 주입 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

⑤ 테이블 토르크 튜브 점검

- 발란스 스프링 장력 및 파손 여부 확인 교체

- 테이블 토르크 튜브 윌드먼트 파손 여부 확인 교체

- 토르크 튜브 베어링 마모, 파손 여부 확인 교체

- 각종 구성품 마모, 파손 여부 확인 교체

- 구리스, 오일 상태 점검 및 주입 작업

⑥ 테이블&스위퍼 모터 및 기어 박스 점검

- 모터 스위치 등의 상태 점검 및 교체 작업

- 모터의 베어링 마모, 파손 여부 확인 교체

- 모터 작동 시 소음 발생 여부 확인 점검 및 보수 작업

- 리데나등 기어오일 누유여부  점검 및 보수 작업

⑦ 테이블&스위퍼 캠 스위치 점검

- 캠 레버, 스위치 상태 점검 및 교체 작업

- 캠 스프링의 상태 점검 및 교체 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

⑧ 테이블 드라이브 어셈블리 점검

- 작동 상태 및 조립 상태 점검 및 보수 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

- 캠 팔로워 및 각종 부싱 마모, 파손여부 확인 교체

- 볼 어셈블리 조립 상태 점검 및 보수 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

⑨ 솔레노이드 어셈블리 점검

- 링크 등의 마모, 파손 여부 확인 교체

- 셔트 연결 로드 상태 점검 및 교체 작업

- 각 구성품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

- 유니버셜 조인트 및 볼베어링 마모, 파손 여부 확인 교체

- 디스트류뷰터 각 구성품의 변형 및 파손 여부 확인 교체

- 클러치플라이트의 스프링 장력 등의 상태 점검 및 교체 작업

- 디스트류뷰터 벨트 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 베어링 마모, 파손 여부 확인 교체

- 구리스, 오일 상태 점검 및 주입 작업

⑩ 핀 엘리베이터 점검

- 엘리베이터 벨트 상태 점검 및 교체 작업

- 롤러의 상태 점검 및 교체 작업

- 리버 스페이서 마운트 상태 점검 및 교체 작업

⑪ 바운드 보드 및 롤러 점검

- 바운드 보드의 앵글 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 바아브레션 댐프너 상태 점검 및 교체 작업

- 프론트 힌지 롤러 상태 점검 및 교체 작업

- 베어링 마모. 파손 여부 확인 교체

- 구리스, 오일 상태 점검 및 주입 작업

⑫쿠션 점검

- 쿠션 나무 판의 파손 점검 및 보수 교체 작업

- 핀 커튼의 상태 점검 및 교체 작업

- 리벳 등의 부착물 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 쿠션 커버 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 링크 파손 점검

⑬ 백 앤드 모터 & 기어박스 점검

- 모터 스위치 등의 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 모터 작동 시 소음 발생 여부 확인 점검 및 보수 작업

- 모터의 베어링 마모, 파손 여부 확인 교체

- 리데나 등 기어오일 누유여부  점검 및 교체작업

⑭ 킥 백 플레이트 및 볼 도어 점검

- 볼 도어 상태 점검

- 볼트, 너트 조임 상태 점검 및 조임 작업

⑮ 볼 리프트 및 러더 점검

- 스프링 장력 및 파손 여부 확인 교체

- 벨트 쇼바 및 풀리 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 각종 구성 품 마모, 파손 여부 확인 교체

- 샤프트 마모. 파손여부 확인 교체

- 볼트, 너트 조임 상태 점검 및 조임 작업

- 러더 부품의 파손 여부 확인 교체

- 캠 팔로워 점검

- 각 구성 품의 먼지 제거 및 조립 상태 점검

- 로우트랙 및 어퍼트 랙의 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 샤프트 마모, 파손 여부 확인 교체

- 브이 휠 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 스위치 등의 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 컨트롤 박스 결선 상태 점검 및 보수 교체 작업

- 모터 이상 유무 확인 점검

다. 레인 관리 업무

1) 레인 정비기 관리

①레인 정비기(Authority22)의 파손 및 각 구성품의 기능의 저하를 방지하기 위          하여 계약상대자는 공사(발주기관)가 제시한 정비기 관리 지침서에 의해서 점          검 및 운영관리를 하고 이상 발생 시 즉시 공사(발주기관)에 보고 해야 한다.

②크리너 배합 작업시 배합량, 비율 등은 공사(발주기관)의 승인을 받아 시행한다.

③레인에 도포되는 오일량 및 레인정비기의 프로그램 변경은 공사(발주기관)에          승인을 얻은 후 행할 수 있다.

④컨디셔너, 크리너, 레인 더스트는 공사(발주기관)가 공급한다.

⑤정비기 사용 중 발생하는 고장의 수리비용(부품비, 기술료, 운반비)은 일체            계약상대자의 책임으로 하되, 구성품의 관리소홀, 조작미숙과는 상관없는 노후          화로 인한 부품 교체는 공사(발주기관)의 책임으로 한다.

2)레인 관리

①레인 관리 보수 시 반듯이 볼링화를 착용하고 작업을 시행해야한다.

②볼 파손 및 레인 보호를 목적으로 모래 제거 및 가터의 이물질 제거 작업을            계획표에 따라 정기적으로 시행해야 한다.

③최상의 레인 컨디션을 유지하기 위하여 매일 2회 이상 레인 정비를 시행해야           하며 행사 등 필요에 따라 공사(발주기관)의 요구가 있을 경우 추가 시행 한다.

3)어프로치 관리

①이용 고객의 안전 및 청결을 목적으로 어프로치 이 물질 제거 작업 및 타올            정비를 정기적으로 행해야 하고 필요에 따라 공사(발주기관) 요구 시 시행 한다.

라. 전산 장비 관리 업무

1) 메인 전산 장비 관리

①배선 연결 상태 점검 및 보수 교체 작업

②하드웨어적인 문제 점검 및 보수 교체 작업

③프로그램의 운영상의 문제 점검 및 보수 교체 작업

④입력 전압 및 접지 상태 확인

2) 레인 전산 장비 관리

①배선 연결 상태 점검 및 보수 교체 작업

②온라인 상태 점검 및 보수 작업

③기계 장비와의 연결 상태 점검 및 보수 작업

④전원 연결 상태 및 입력 전압 확인

3) 카메라 등 점수관련 사항

①카메라 설치 상태 점검 및 보수 작업

②카메라 배선 연결 상태 점검 및 보수 교체 작업

③점수 입력 상태 점검

4) 모니터 및 콘솔보드

①모니터의 점검 및 색상 점검 및 보수 작업

②오버헤드 배선 연결 상태 점검 및 보수 교체 작업

③콘솔보드의 작동  상태 점검 및 보수 작업